Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal -128 -160 128 160
WINDOW 0 0 -48 Center 0
WINDOW 3 1 49 Center 0
SYMATTR Value UCC38083
SYMATTR Description Current mode, dual output controler
PIN -128 -128 LEFT 8
PINATTR PinName Vfb
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 128 LEFT 8
PINATTR PinName Iset
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 128 128 RIGHT 8
PINATTR PinName Ifb
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 0 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName Com
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 128 0 RIGHT 8
PINATTR PinName OutB
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 128 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName OutA
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 0 -160 TOP 8
PINATTR PinName Vdd
PINATTR SpiceOrder 8
