.SUBCKT PHN210 1 2 3
* 1=drain  2=gate  3=source
Cgs  6 3 190E-12
Cgd1 6 4 409E-12
Cgd2 1 4 50E-12
M1 5 6 3 3 MOST1
M2 4 6 5 3 MOST2
D1 3 5 Dbody
Rd 5 1 Rtemp 11e-3
Rg 2 6 22
.MODEL MOST1 NMOS(Level=3 Vto=1.6 Kp=1.8e-7 Eta=3e-6 W=1 L=0.1e-6
+                Rs=0 Rd=0 Ld=0 Wd=0 Uo=500 Vmax=4e7 
+                Xj=5e-7 Kappa=0.08 Nfs=3e12 Theta=5e-3 Tpg=1
+                Cgbo=0 Cgso=0 Cgdo=0 Delta=0.1 Is=0)
.MODEL MOST2 NMOS(Level=3 Vto=-3.9 Kp=1.8e-7 Eta=3e-6 W=7e-5 L=0.1e-6
+                Rs=0 Rd=0 Ld=0 Wd=0 Uo=500 Vmax=0 
+                Xj=0 Kappa=0.2 Nfs=0 Theta=0 Tpg=1
+                Cgbo=0 Cgso=0 Cgdo=0 Delta=0 Is=0)
.MODEL Dbody D(Is=1e-14 N=0.9 Rs=35e-3 Ikf=1e3 Cjo=0 M=0.5 Vj=0.4 
+                Bv=30 Ibv=10e-6 Tt=40e-9)
.MODEL Rtemp RES(TC1=4.3e-3 TC2=4e-6)
.ENDS
