**Как се променят стойностите на а и b?**

module two\_step;

logic a = 0;

logic b = 1;

logic clk = 0;

always clk = #5 ~clk;

always @ (posedge clk) begin

a <= b;

b <= a;

end

initial $monitor("%t %b %b",$time,a,b);

initial #50 $finish;

endmodule

0 0 1

50 1 0

150 0 1

250 1 0

350 0 1

450 1 0

