Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 64 32 -64 32
LINE Normal 64 496 64 32
LINE Normal -64 496 64 496
LINE Normal -64 32 -64 496
LINE Normal 64 352 96 352
LINE Normal -82 64 -96 64
LINE Normal -64 96 -96 96
LINE Normal -64 128 -96 128
LINE Normal -64 160 -96 160
LINE Normal -64 256 -96 256
LINE Normal -64 352 -96 352
LINE Normal 82 384 96 384
LINE Normal -64 384 -96 384
LINE Normal -64 416 -96 416
LINE Normal -64 448 -96 448
LINE Normal -64 480 -96 480
LINE Normal -64 320 -96 320
LINE Normal -64 288 -96 288
CIRCLE Normal -82 73 -64 55
CIRCLE Normal 64 393 82 374
TEXT -56 96 Left 0 S0
TEXT -3 48 Left 0 MUX
TEXT -56 160 Left 0 S2
TEXT -55 256 Left 0 I0
TEXT -54 352 Left 0 I3
TEXT -57 64 Left 0 EN
TEXT -54 384 Left 0 I4
TEXT -54 416 Left 0 I5
TEXT -54 448 Left 0 I6
TEXT -54 480 Left 0 I7
TEXT -54 320 Left 0 I2
TEXT -54 288 Left 0 I1
TEXT 56 386 Right 0 _Y
TEXT 55 353 Right 0 Y
TEXT -57 128 Left 0 S1
WINDOW 0 -16 16 Left 0
WINDOW 3 -48 512 Left 0
SYMATTR Value 74HC151
SYMATTR Description 8-input multiplexer
SYMATTR SpiceLine VCC=5  SPEED=1.0  TRIPDT=1e-9
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel VCC 0
PIN -96 64 NONE 2
PINATTR PinName EN
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -96 96 NONE 2
PINATTR PinName S0
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -96 128 NONE 2
PINATTR PinName S1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -96 160 NONE 2
PINATTR PinName S2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -96 256 NONE 2
PINATTR PinName I0
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -96 288 NONE 2
PINATTR PinName I1
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -96 320 NONE 2
PINATTR PinName I2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -96 352 NONE 2
PINATTR PinName I3
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -96 384 NONE 2
PINATTR PinName I4
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -96 416 NONE 2
PINATTR PinName I5
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -96 448 NONE 2
PINATTR PinName I6
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -96 480 NONE 2
PINATTR PinName I7
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 96 352 NONE 36
PINATTR PinName Y
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 96 384 NONE 36
PINATTR PinName YN
PINATTR SpiceOrder 14
