Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 64 256 96 256
LINE Normal 64 448 96 448
LINE Normal -64 32 -64 527
LINE Normal 64 32 -63 32
LINE Normal 64 528 64 32
LINE Normal -63 528 64 528
LINE Normal -63 96 -96 96
LINE Normal -80 192 -95 192
LINE Normal -64 224 -95 224
LINE Normal -64 256 -96 256
LINE Normal -63 288 -96 288
LINE Normal -63 320 -95 320
LINE Normal -96 384 -81 384
LINE Normal -64 416 -96 416
LINE Normal -64 448 -96 448
LINE Normal -64 480 -96 480
LINE Normal -64 512 -95 512
LINE Normal 13 149 -2 138
LINE Normal -2 159 13 149
LINE Normal -2 138 -2 159
LINE Normal -63 64 -96 64
CIRCLE Normal -80 392 -64 376
CIRCLE Normal -80 200 -64 184
TEXT -53 65 Left 0 S0
TEXT -55 224 Left 0 I0a
TEXT -54 320 Left 0 I3a
TEXT -54 416 Left 0 I0b
TEXT -54 450 Left 0 I1b
TEXT -54 480 Left 0 I2b
TEXT -54 512 Left 0 I3b
TEXT -54 288 Left 0 I2a
TEXT -54 257 Left 0 I1a
TEXT -56 192 Left 0 OEa
TEXT -56 384 Left 0 OEb
TEXT -53 96 Left 0 S1
TEXT -19 124 Left 0 MUX
TEXT 54 257 Right 0 Ya
TEXT 55 448 Right 0 Yb
WINDOW 0 -15 16 Left 0
WINDOW 3 -47 544 Left 0
SYMATTR Value 74HCT253
SYMATTR Description Dual 4-input multiplexer; 3-state
SYMATTR SpiceLine VCC=5  SPEED=1.0  TRIPDT=1e-9
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel VCC 0
PIN -96 64 NONE 2
PINATTR PinName S0
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -96 96 NONE 2
PINATTR PinName S1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -96 192 NONE 2
PINATTR PinName OEa
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -96 224 NONE 2
PINATTR PinName I0a
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -96 256 NONE 2
PINATTR PinName I1a
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -96 288 NONE 2
PINATTR PinName I2a
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -96 320 NONE 2
PINATTR PinName I3a
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -96 384 NONE 2
PINATTR PinName OEb
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -96 416 NONE 2
PINATTR PinName I0b
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -96 448 NONE 2
PINATTR PinName I1b
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -96 480 NONE 2
PINATTR PinName I2b
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -96 512 NONE 2
PINATTR PinName I3b
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 96 256 NONE 36
PINATTR PinName Ya
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 96 448 NONE 36
PINATTR PinName Yb
PINATTR SpiceOrder 14
