Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -64 32 -64 528
LINE Normal 64 32 -64 32
LINE Normal 64 528 64 32
LINE Normal -64 528 64 528
LINE Normal -64 256 -112 256
LINE Normal -64 288 -112 288
LINE Normal -84 160 -112 160
LINE Normal -64 192 -112 192
LINE Normal -84 64 -112 64
LINE Normal 64 512 112 512
LINE Normal -64 320 -112 320
LINE Normal -64 352 -112 352
LINE Normal -64 384 -112 384
LINE Normal -64 416 -112 416
LINE Normal -64 448 -112 448
LINE Normal -64 480 -112 480
LINE Normal -64 512 -112 512
LINE Normal -84 96 -112 96
CIRCLE Normal -84 74 -64 55
CIRCLE Normal -84 169 -64 150
CIRCLE Normal -84 106 -64 87
TEXT -55 160 Left 0 CE
TEXT -54 256 Left 0 Ds
TEXT -54 288 Left 0 D0
TEXT -54 320 Left 0 D1
TEXT -54 352 Left 0 D2
TEXT -54 384 Left 0 D3
TEXT -54 416 Left 0 D4
TEXT -54 448 Left 0 D5
TEXT -54 480 Left 0 D6
TEXT -54 512 Left 0 D7
TEXT 55 512 Right 0 Q7
TEXT -55 64 Left 0 MR
TEXT -55 192 Left 0 CP
TEXT -55 96 Left 0 PE
WINDOW 0 -16 16 Left 0
WINDOW 3 -48 544 Left 0
SYMATTR Value 74HC166
SYMATTR Description 8-bit parallel-in/serial-out shift register
SYMATTR SpiceLine VCC=5  SPEED=1.0  TRIPDT=1e-9
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel VCC 0
PIN -112 64 NONE 2
PINATTR PinName MR
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -112 96 NONE 2
PINATTR PinName PE
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -112 160 NONE 2
PINATTR PinName CE
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -112 192 NONE 2
PINATTR PinName CP
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -112 256 NONE 2
PINATTR PinName DS
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -112 288 NONE 2
PINATTR PinName D0
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -112 320 NONE 2
PINATTR PinName D1
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -112 352 NONE 2
PINATTR PinName D2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -112 384 NONE 2
PINATTR PinName D3
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -112 416 NONE 2
PINATTR PinName D4
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -112 448 NONE 2
PINATTR PinName D5
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -112 480 NONE 2
PINATTR PinName D6
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -112 512 NONE 2
PINATTR PinName D7
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 112 512 NONE 36
PINATTR PinName Q7
PINATTR SpiceOrder 14
