Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -63 -96 -63 -79
LINE Normal -69 -96 -63 -96
LINE Normal -69 -96 -69 -96
LINE Normal -63 97 -63 81
LINE Normal -65 97 -63 97
LINE Normal -65 97 -65 97
LINE Normal -85 -31 -79 -31
LINE Normal -93 32 -79 32
LINE Normal -70 -46 -70 -63
LINE Normal -56 -46 -70 -46
LINE Normal -56 -31 -70 -31
LINE Normal -56 -13 -56 -31
LINE Normal -70 -13 -56 -13
LINE Normal -70 -31 -70 -13
LINE Normal -69 14 -69 -3
LINE Normal -55 14 -69 14
LINE Normal -54 7 -55 14
LINE Normal -61 7 -54 7
LINE Normal -61 40 -61 23
LINE Normal -64 40 -61 40
LINE Normal -57 40 -64 40
LINE Normal -57 23 -65 23
LINE Normal -68 50 -55 50
LINE Normal -68 66 -68 50
LINE Normal -55 66 -68 66
LINE Normal -56 -3 -69 -3
LINE Normal -31 -49 -31 -80
LINE Normal -1 -64 -31 -49
LINE Normal -31 -81 -1 -64
LINE Normal -32 15 -32 -16
LINE Normal -2 0 -32 15
LINE Normal -32 -17 -2 0
LINE Normal 33 -96 85 -96
LINE Normal 33 -80 33 -96
LINE Normal 47 -48 33 -80
LINE Normal 34 -32 34 -47
LINE Normal 33 -64 -1 -64
LINE Normal 32 0 -2 0
LINE Normal 34 -16 34 -32
LINE Normal 48 16 34 -16
LINE Normal 35 32 35 17
LINE Normal -46 -64 -31 -64
LINE Normal -47 0 -31 0
LINE Normal 25 -60 33 -64
LINE Normal 25 -67 25 -60
LINE Normal 33 -64 25 -67
LINE Normal 25 4 32 0
LINE Normal 25 -3 25 4
LINE Normal 32 0 25 -3
LINE Normal -2 64 -2 97
LINE Normal -46 64 -2 64
LINE Normal 74 97 -2 97
LINE Normal 82 32 35 32
LINE Normal 64 -32 34 -32
RECTANGLE Normal -128 -128 128 128
RECTANGLE Normal -47 -79 -80 -79
RECTANGLE Normal -47 81 -47 -79
RECTANGLE Normal -79 81 -47 81
RECTANGLE Normal -79 -79 -79 81
CIRCLE Normal 30 -44 37 -51
CIRCLE Normal 29 -77 36 -84
CIRCLE Normal 31 -13 38 -20
CIRCLE Normal 43 -45 50 -52
CIRCLE Normal 45 19 52 12
CIRCLE Normal 32 20 39 13
WINDOW 0 -8 -165 Center 0
WINDOW 3 -2 -138 Center 0
SYMATTR Value EL7156C
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel ..\sym\EXTRA\Elantec\Elantec_mosfet_drv.lib
SYMATTR Value2 EL7156C
SYMATTR Description MOSFET Driver, 18V, Ipk=3.5A
PIN -128 -96 LEFT 8
PINATTR PinName VS+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 -32 LEFT 8
PINATTR PinName OE
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 32 LEFT 8
PINATTR PinName IN
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 96 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 128 96 RIGHT 8
PINATTR PinName -VS
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 128 32 RIGHT 8
PINATTR PinName VL
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 128 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 128 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName VH
PINATTR SpiceOrder 8
