Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal -128 -288 128 288
WINDOW 0 0 -48 Center 0
WINDOW 3 1 49 Center 0

SYMATTR Value IR21064A
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel ..\sym\EXTRA\IRF\GATEDRV\IR21064A.lib
SYMATTR Value2 IR21064A
SYMATTR Description 600V Half bridge driver

PIN 0 -288 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 -128 LEFT 8
PINATTR PinName Hin
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 128 LEFT 8
PINATTR PinName Lin
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 256 LEFT 8
PINATTR PinName Vss
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 288 BOTTOM 8
PINATTR PinName Com
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 128 128 RIGHT 8
PINATTR PinName Lout
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 128 0 RIGHT 11
PINATTR PinName Hss
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 128 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName Hout
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 128 -256 RIGHT 8
PINATTR PinName Hcc
PINATTR SpiceOrder 9
