Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -64 32 -64 544
LINE Normal 64 32 -64 32
LINE Normal 64 544 64 32
LINE Normal -64 544 64 544
LINE Normal -64 240 -112 240
LINE Normal -64 272 -112 272
LINE Normal -84 80 -112 80
LINE Normal 84 528 112 528
LINE Normal -64 176 -112 176
LINE Normal -84 144 -112 144
LINE Normal 64 496 112 496
LINE Normal -64 304 -112 304
LINE Normal -64 336 -112 336
LINE Normal -64 368 -112 368
LINE Normal -64 400 -112 400
LINE Normal -64 432 -112 432
LINE Normal -64 464 -112 464
LINE Normal -64 496 -112 496
CIRCLE Normal -84 154 -64 135
CIRCLE Normal -84 90 -64 71
CIRCLE Normal 64 537 84 518
TEXT -55 80 Left 0 PL
TEXT -54 240 Left 0 Ds
TEXT -54 272 Left 0 D0
TEXT -54 304 Left 0 D1
TEXT -54 336 Left 0 D2
TEXT -54 368 Left 0 D3
TEXT -54 400 Left 0 D4
TEXT -54 432 Left 0 D5
TEXT -54 464 Left 0 D6
TEXT -54 496 Left 0 D7
TEXT 56 496 Right 0 Q7
TEXT 56 529 Right 0 Q7
TEXT -55 144 Left 0 CE
TEXT -54 176 Left 0 CP
WINDOW 0 -16 16 Left 0
WINDOW 3 -48 560 Left 0
SYMATTR Value 74HCT165
SYMATTR Description 8-bit parallel-in/serial-out shift register
SYMATTR SpiceLine VCC=5  SPEED=1.0  TRIPDT=1e-9
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel VCC 0
PIN -112 80 NONE 2
PINATTR PinName PL
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -112 144 NONE 2
PINATTR PinName CE
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -112 176 NONE 2
PINATTR PinName CP
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -112 240 NONE 2
PINATTR PinName DS
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -112 272 NONE 2
PINATTR PinName D0
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -112 304 NONE 2
PINATTR PinName D1
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -112 336 NONE 2
PINATTR PinName D2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -112 368 NONE 2
PINATTR PinName D3
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -112 400 NONE 2
PINATTR PinName D4
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -112 432 NONE 2
PINATTR PinName D5
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -112 464 NONE 2
PINATTR PinName D6
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -112 496 NONE 2
PINATTR PinName D7
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 112 496 NONE 36
PINATTR PinName Q7
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 112 528 NONE 36
PINATTR PinName Q7N
PINATTR SpiceOrder 14
