*
.SUBCKT BAT54CM 1 2 3
*
* The resistors do not reflect 
* physical devices.  Instead they
* improve modeling in the reverse 
* mode of operation.
*
R1 1 3 3.6E+07 
D1 1 3 BAT54CM
R2 2 3 3.6E+07
D2 2 3 BAT54CM
*
.MODEL BAT54CM D 
+ IS = 2.117E-07 
+ N = 1.016 
+ BV = 36 
+ IBV = 1.196E-06 
+ RS = 2.637 
+ CJO = 1.114E-11 
+ VJ = 0.2013 
+ M = 0.3868 
+ FC = 0.5 
+ EG = 0.69 
+ XTI = 2
.ENDS
*
