Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -63 -96 -63 -79
LINE Normal -69 -96 -63 -96
LINE Normal -69 -96 -69 -96
LINE Normal -63 97 -63 81
LINE Normal -65 97 -63 97
LINE Normal -65 97 -65 97
LINE Normal -85 -31 -79 -31
LINE Normal -93 32 -79 32
LINE Normal -70 -46 -70 -63
LINE Normal -56 -46 -70 -46
LINE Normal -56 -31 -70 -31
LINE Normal -56 -13 -56 -31
LINE Normal -70 -13 -56 -13
LINE Normal -70 -31 -70 -13
LINE Normal -69 14 -69 -3
LINE Normal -55 14 -69 14
LINE Normal -54 7 -55 14
LINE Normal -61 7 -54 7
LINE Normal -61 40 -61 23
LINE Normal -64 40 -61 40
LINE Normal -57 40 -64 40
LINE Normal -57 23 -65 23
LINE Normal -68 50 -55 50
LINE Normal -68 66 -68 50
LINE Normal -55 66 -68 66
LINE Normal -56 -3 -69 -3
LINE Normal -31 -49 -31 -80
LINE Normal -1 -64 -31 -49
LINE Normal -31 -81 -1 -64
LINE Normal -32 79 -32 48
LINE Normal -2 64 -32 79
LINE Normal -32 47 -2 64
LINE Normal 33 -96 85 -96
LINE Normal 33 -80 33 -96
LINE Normal 47 -48 33 -80
LINE Normal 34 -32 34 -47
LINE Normal 50 -32 34 -32
LINE Normal 33 -64 -1 -64
LINE Normal 32 64 -2 64
LINE Normal 34 48 34 32
LINE Normal 48 80 34 48
LINE Normal 35 96 35 81
LINE Normal 81 96 35 96
LINE Normal 51 32 34 32
LINE Normal -46 -64 -31 -64
LINE Normal -47 64 -31 64
LINE Normal 25 -60 33 -64
LINE Normal 25 -67 25 -60
LINE Normal 33 -64 25 -67
LINE Normal 25 68 32 64
LINE Normal 25 61 25 68
LINE Normal 32 64 25 61
RECTANGLE Normal -128 -128 128 128
RECTANGLE Normal -47 -79 -80 -79
RECTANGLE Normal -47 81 -47 -79
RECTANGLE Normal -79 81 -47 81
RECTANGLE Normal -79 -79 -79 81
CIRCLE Normal 30 -44 37 -51
CIRCLE Normal 29 -77 36 -84
CIRCLE Normal 31 51 38 44
CIRCLE Normal 43 -45 50 -52
CIRCLE Normal 45 83 52 76
CIRCLE Normal 32 84 39 77
WINDOW 0 -8 -165 Center 0
WINDOW 3 -2 -138 Center 0
SYMATTR Value EL7155C
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel ..\sym\EXTRA\Elantec\Elantec_mosfet_drv.lib
SYMATTR Value2 EL7155C
SYMATTR Description MOSFET Driver, 18V, Ipk=3.5A
PIN -128 -96 LEFT 8
PINATTR PinName VS+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 -32 LEFT 8
PINATTR PinName OE
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 32 LEFT 8
PINATTR PinName IN
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 96 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 128 96 RIGHT 8
PINATTR PinName VL
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 128 32 RIGHT 8
PINATTR PinName OUTL
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 128 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName OUTH
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 128 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName VH
PINATTR SpiceOrder 8
