Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 9 32 9 -32
LINE Normal 72 0 9 32
LINE Normal 9 -32 72 0
LINE Normal -22 -15 9 -15
LINE Normal 4 16 9 16
LINE Normal 57 -16 57 -8
LINE Normal 113 -16 57 -16
LINE Normal 57 19 57 7
LINE Normal 94 19 57 19
LINE Normal 94 50 94 19
LINE Normal 16 52 16 29
LINE Normal 97 0 72 0
LINE Normal 16 -42 16 -28
LINE Normal -16 -42 16 -42
LINE Normal -16 -51 -16 -42
LINE Normal 113 -51 113 -16
LINE Normal 48 -51 48 -12
RECTANGLE Normal 144 80 -48 -80
WINDOW 0 -107 -115 Left 0
WINDOW 3 -95 -96 Center 0
SYMATTR Value EL7457C
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel ..\sym\EXTRA\Elantec\Elantec_mosfet_drv.lib
SYMATTR Value2 EL7457C
SYMATTR Description MOSFET Driver,Quad, Non_Invert, 15V, Ipk=2A
PIN -48 -16 LEFT 4
PINATTR PinName In
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 112 -80 TOP 4
PINATTR PinName OE
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 96 80 BOTTOM 2
PINATTR PinName VL
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -48 16 LEFT 4
PINATTR PinName Gnd
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 16 80 BOTTOM 2
PINATTR PinName -VS
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 48 -80 TOP 4
PINATTR PinName VH
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 144 0 RIGHT 4
PINATTR PinName Out
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -16 -80 TOP 4
PINATTR PinName +VS
PINATTR SpiceOrder 8
