Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -64 32 -64 447
LINE Normal 64 32 -64 32
LINE Normal 64 448 64 32
LINE Normal -63 448 64 448
LINE Normal -64 240 -112 240
LINE Normal -84 272 -112 272
LINE Normal -84 112 -112 112
LINE Normal -64 176 -112 176
LINE Normal 64 400 112 400
LINE Normal -84 80 -112 80
LINE Normal -64 336 -112 336
LINE Normal -64 368 -112 368
LINE Normal -64 400 -112 400
LINE Normal 64 368 112 368
LINE Normal 64 336 112 336
LINE Normal 64 304 112 304
LINE Normal 84 432 112 432
LINE Normal -64 304 -112 304
CIRCLE Normal -84 90 -64 71
CIRCLE Normal -84 282 -64 263
CIRCLE Normal 64 442 84 423
CIRCLE Normal -84 122 -64 103
TEXT -55 113 Left 0 _PE
TEXT -56 80 Left 0 _MR
TEXT -55 176 Left 0 CP
TEXT -54 240 Left 0 J
TEXT -55 272 Left 0 _K
TEXT -55 304 Left 0 D0
TEXT -56 336 Left 0 D1
TEXT -56 368 Left 0 D2
TEXT -56 400 Left 0 D3
TEXT 56 304 Right 0 Q0
TEXT 56 336 Right 0 Q1
TEXT 56 368 Right 0 Q2
TEXT 56 400 Right 0 Q3
TEXT 56 433 Right 0 _Q3
WINDOW 0 -16 16 Left 0
WINDOW 3 -47 465 Left 0
SYMATTR Value 74HCT195
SYMATTR Description 4-bit parallel access shift register
SYMATTR SpiceLine VCC=5  SPEED=1.0  TRIPDT=1e-9
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel VCC 0
PIN -112 80 NONE 2
PINATTR PinName MR
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -112 112 NONE 2
PINATTR PinName PE
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -112 176 NONE 2
PINATTR PinName CP
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -112 240 NONE 2
PINATTR PinName J
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -112 272 NONE 2
PINATTR PinName K
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -112 304 NONE 2
PINATTR PinName D0
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -112 336 NONE 2
PINATTR PinName D1
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -112 368 NONE 2
PINATTR PinName D2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -112 400 NONE 2
PINATTR PinName D3
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 112 304 NONE 36
PINATTR PinName Q0
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 112 336 NONE 36
PINATTR PinName Q1
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 112 368 NONE 36
PINATTR PinName Q2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 112 400 NONE 36
PINATTR PinName Q3
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 112 432 NONE 36
PINATTR PinName Q3N
PINATTR SpiceOrder 14
