*SRC=1N4728A;DI_1N4728A;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4728A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0.972
.MODEL DF D ( IS=125p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=364p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=25.0f RS=1.24 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N4729A;DI_1N4729A;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4729A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 1.30
.MODEL DF D ( IS=114p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=319p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=22.9f RS=0.923 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N4730A;DI_1N4730A;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4730A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 1.63
.MODEL DF D ( IS=106p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=283p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=21.1f RS=0.645 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N4731A;DI_1N4731A;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4731A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 2.18
.MODEL DF D ( IS=95.8p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=244p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=19.2f RS=0.377 N=2.82 )
.ENDS

*SRC=1N4732A;DI_1N4732A;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4732A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 2.99
.MODEL DF D ( IS=87.7p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=214p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=17.5f RS=0.333 N=2.28 )
.ENDS

*SRC=1N4733A;DI_1N4733A;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4733A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.69
.MODEL DF D ( IS=80.8p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=189p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=16.2f RS=0.296 N=1.87 )
.ENDS

*SRC=1N4734A;DI_1N4734A;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4734A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 4.48
.MODEL DF D ( IS=73.6p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=165p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=14.7f RS=0.256 N=1.49 )
.ENDS

*SRC=1N4735A;DI_1N4735A;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4735A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.33
.MODEL DF D ( IS=66.5p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=141p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=13.3f RS=0.218 N=1.16 )
.ENDS

*SRC=1N4736A;DI_1N4736A;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4736A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.05
.MODEL DF D ( IS=60.6p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=123p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=12.1f RS=0.209 N=1.00 )
.ENDS

*SRC=1N4737A;DI_1N4737A;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4737A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.68
.MODEL DF D ( IS=54.9p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=106p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=11.0f RS=0.247 N=1.09 )
.ENDS

*SRC=1N4738A;DI_1N4738A;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4738A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 7.33
.MODEL DF D ( IS=50.2p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=92.8p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=10.0f RS=0.288 N=1.15 )
.ENDS

*SRC=1N4739A;DI_1N4739A;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4739A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.16
.MODEL DF D ( IS=45.3p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=79.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.05f RS=0.344 N=1.24 )
.ENDS

*SRC=1N4740A;DI_1N4740A;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4740A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 9.02
.MODEL DF D ( IS=41.2p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=68.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.24f RS=0.403 N=1.30 )
.ENDS

*SRC=1N4741A;DI_1N4741A;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4741A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 9.94
.MODEL DF D ( IS=37.5p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=101p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=7.49f RS=0.474 N=1.41 )
.ENDS

*SRC=1N4742A;DI_1N4742A;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4742A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 10.9
.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=94.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=0.550 N=1.49 )
.ENDS

*SRC=1N4743A;DI_1N4743A;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4743A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 11.8
.MODEL DF D ( IS=31.7p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=88.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.34f RS=0.630 N=1.55 )
.ENDS

*SRC=1N4744A;DI_1N4744A;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4744A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 13.7
.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=78.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=0.804 N=1.77 )
.ENDS

*SRC=1N4745A;DI_1N4745A;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4745A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 14.6
.MODEL DF D ( IS=25.7p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=74.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.15f RS=0.897 N=1.80 )
.ENDS

*SRC=1N4746A;DI_1N4746A;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4746A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 16.5
.MODEL DF D ( IS=22.9p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=67.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.58f RS=1.10 N=1.98 )
.ENDS

*SRC=1N4747A;DI_1N4747A;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4747A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 18.4
.MODEL DF D ( IS=20.6p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=62.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.12f RS=1.31 N=2.12 )
.ENDS

*SRC=1N4748A;DI_1N4748A;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4748A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 20.3
.MODEL DF D ( IS=18.7p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=58.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.75f RS=1.54 N=2.29 )
.ENDS

*SRC=1N4749A;DI_1N4749A;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4749A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 22.2
.MODEL DF D ( IS=17.2p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=54.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.43f RS=1.79 N=2.42 )
.ENDS

*SRC=1N4750A;DI_1N4750A;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4750A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 25.0
.MODEL DF D ( IS=15.3p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=50.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.05f RS=2.18 N=2.68 )
.ENDS

*SRC=1N4751A;DI_1N4751A;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4751A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 27.8
.MODEL DF D ( IS=13.7p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=46.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.75f RS=2.61 N=2.87 )
.ENDS

*SRC=1N4752A;DI_1N4752A;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4752A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 30.8
.MODEL DF D ( IS=12.5p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=43.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.50f RS=3.07 N=2.98 )
.ENDS

*SRC=1N4753A;DI_1N4753A;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4753A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 33.7
.MODEL DF D ( IS=11.4p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=41.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.29f RS=4.38 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N4754A;DI_1N4754A;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4754A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 36.7
.MODEL DF D ( IS=10.6p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=39.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.11f RS=5.78 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N4755A;DI_1N4755A;Diodes;Zener 10V-50V; 43.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4755A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 40.7
.MODEL DF D ( IS=9.58p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=37.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.92f RS=7.99 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N4756A;DI_1N4756A;Diodes;Zener 10V-50V; 47.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4756A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 44.7
.MODEL DF D ( IS=8.77p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=35.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.75f RS=10.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N4757A;DI_1N4757A;Diodes;Zener >50V; 51.0V  1.00W   Diodes Inc. Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4757A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 48.7
.MODEL DF D ( IS=8.08p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=33.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.62f RS=12.4 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N4758A;DI_1N4758A;Diodes;Zener >50V; 56.0V  1.00W   Diodes Inc. Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4758A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 53.7
.MODEL DF D ( IS=7.36p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=32.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.47f RS=15.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N4759A;DI_1N4759A;Diodes;Zener >50V; 62.0V  1.00W   Diodes Inc. Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4759A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 59.7
.MODEL DF D ( IS=6.65p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=30.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.33f RS=19.6 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N4760A;DI_1N4760A;Diodes;Zener >50V; 68.0V  1.00W   Diodes Inc. Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4760A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 65.7
.MODEL DF D ( IS=6.06p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=29.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.21f RS=24.6 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N4761A;DI_1N4761A;Diodes;Zener >50V; 75.0V  1.00W   Diodes Inc. Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N4761A  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 72.7
.MODEL DF D ( IS=5.49p RS=0.620 N=1.10
+ CJO=27.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.10f RS=30.4 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N5221B;DI_1N5221B;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.500W   DIODES INC ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N5221B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0
.MODEL DF D ( IS=85.8p RS=2.47m N=1.10
+ CJO=388p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=17.2f RS=26.1 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N5231B;DI_1N5231B;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.500W   Diodes Inc.
zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N5231B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 2.62
.MODEL DF D ( IS=40.4p RS=2.32 N=1.10
+ CJO=94.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.08f RS=13.1 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N5233B;DI_1N5233B;Diodes;Zener <=10V; 6.00V  0.500W   Diodes Inc. Zener 
*SYM=HZEN 
.SUBCKT DI_1N5233B  1 2 
*        Terminals    A   K 
D1 1 2 DF 
DZ 3 1 DR 
VZ 2 3 5.11 
.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=1.24 N=1.10 
+ CJO=74.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n ) 
.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=0.460 N=1.19 ) 
.ENDS

*SRC=1N5235B;DI_1N5235B;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.500W   Diodes Inc. Zener 
*SYM=HZEN 
.SUBCKT DI_1N5235B  1 2 
*        Terminals    A   K 
D1 1 2 DF 
DZ 3 1 DR 
VZ 2 3 4.56 
.MODEL DF D ( IS=30.3p RS=1.24 N=1.10 
+ CJO=61.5p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n ) 
.MODEL DR D ( IS=6.06f RS=1.15 N=2.97 ) 
.ENDS

*SRC=1N5239B;DI_1N5239B;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.500W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_1N5239B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.72
.MODEL DF D ( IS=22.6p RS=2.24 N=1.10
+ CJO=39.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.53f RS=6.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=1N5241B;DI_1N5241B;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.500W   Diodes Inc. Zener 
*SYM=HZEN 
.SUBCKT DI_1N5241B  1 2 
*        Terminals    A   K 
D1 1 2 DF 
DZ 3 1 DR 
VZ 2 3 9.12 
.MODEL DF D ( IS=18.7p RS=1.24 N=1.10 
+ CJO=58.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n ) 
.MODEL DR D ( IS=3.75f RS=0.949 N=2.45 ) 
.ENDS

*SRC=AZ23C10;DI_AZ23C10;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C10  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.35

.MODEL DF D ( IS=12.4p RS=31.6 N=1.10

+ CJO=46.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.47f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=AZ23C10W;DI_AZ23C10W;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.200W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_AZ23C10W  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.32
.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10
+ CJO=46.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=AZ23C11;DI_AZ23C11;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C11  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.79

.MODEL DF D ( IS=11.2p RS=31.3 N=1.10

+ CJO=41.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.25f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=AZ23C12;DI_AZ23C12;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C12  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.78

.MODEL DF D ( IS=10.3p RS=31.0 N=1.10

+ CJO=39.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.06f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=AZ23C13;DI_AZ23C13;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C13  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.7

.MODEL DF D ( IS=9.51p RS=30.8 N=1.10

+ CJO=37.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.90f RS=9.46 N=3.00 )

*SRC=AZ23C15;DI_AZ23C15;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C15  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.7

.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10

+ CJO=31.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C16;DI_AZ23C16;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C16  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.6

.MODEL DF D ( IS=7.72p RS=30.2 N=1.10

+ CJO=30.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.54f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C18;DI_AZ23C18;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C18  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.6

.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10

+ CJO=26.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=34.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C18W;DI_AZ23C18W;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.200W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_AZ23C18W  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 15.5
.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10
+ CJO=26.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=34.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C20;DI_AZ23C20;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C20  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.6

.MODEL DF D ( IS=6.18p RS=29.6 N=1.10

+ CJO=23.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.24f RS=34.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C22;DI_AZ23C22;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C22  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.5

.MODEL DF D ( IS=5.62p RS=29.3 N=1.10

+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.12f RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C24;DI_AZ23C24;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C24  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.4

.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10

+ CJO=21.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=64.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C27;DI_AZ23C27;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C27  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.4

.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10

+ CJO=20.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=64.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C2V7;DI_AZ23C2V7;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C2V7  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.263

.MODEL DF D ( IS=45.8p RS=35.3 N=1.10

+ CJO=450p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.16f RS=67.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C30;DI_AZ23C30;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C30  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 27.4

.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10

+ CJO=19.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=64.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C33;DI_AZ23C33;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C33  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.4

.MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10

+ CJO=18.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.49e-016 RS=64.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C36;DI_AZ23C36;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C36  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 33.3

.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10

+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C39;DI_AZ23C39;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C39  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.3

.MODEL DF D ( IS=3.17p RS=27.7 N=1.10

+ CJO=17.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.34e-016 RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C3V0;DI_AZ23C3V0;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C3V0  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.495

.MODEL DF D ( IS=41.2p RS=35.0 N=1.10

+ CJO=417p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C3V3;DI_AZ23C3V3;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C3V3  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.787

.MODEL DF D ( IS=37.5p RS=34.7 N=1.10

+ CJO=397p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.49f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C3V6;DI_AZ23C3V6;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C3V6 1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.08

.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=34.5 N=1.10

+ CJO=384p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C3V9;DI_AZ23C3V9;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C3V9  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.08

.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=34.5 N=1.10

+ CJO=370p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C43;DI_AZ23C43;Diodes;Zener 10V-50V; 43.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C43  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 40.3

.MODEL DF D ( IS=2.87p RS=27.4 N=1.10

+ CJO=16.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.75e-016 RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C47;DI_AZ23C47;Diodes;Zener 10V-50V; 47.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C47  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 44.3

.MODEL DF D ( IS=2.63p RS=27.2 N=1.10

+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.26e-016 RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C4V3;DI_AZ23C4V3;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C4V3  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.77

.MODEL DF D ( IS=28.7p RS=34.0 N=1.10

+ CJO=357p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.75f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C4V7;DI_AZ23C4V7;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C4V7  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.24

.MODEL DF D ( IS=26.3p RS=33.7 N=1.10

+ CJO=350p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.26f RS=62.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C51;DI_AZ23C51;Diodes;Zener >50V; 51.0V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C51  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 48.2

.MODEL DF D ( IS=2.42p RS=26.9 N=1.10

+ CJO=16.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.85e-016 RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C5V1;DI_AZ23C5V1;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C5V1  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.73

.MODEL DF D ( IS=24.2p RS=33.5 N=1.10

+ CJO=132p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.85f RS=44.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C5V6;DI_AZ23C5V6;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C5V6  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.32

.MODEL DF D ( IS=22.1p RS=33.2 N=1.10

+ CJO=102p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.41f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C5V6W;DI_AZ23C5V6W;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.200W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_AZ23C5V6W  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.29
.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10
+ CJO=102p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=AZ23C6V2;DI_AZ23C6V2;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C6V2  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.12

.MODEL DF D ( IS=19.9p RS=32.9 N=1.10

+ CJO=79.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.99f RS=2.30 N=1.49 )

*SRC=AZ23C6V8;DI_AZ23C6V8;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C6V8  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.93

.MODEL DF D ( IS=18.2p RS=32.7 N=1.10

+ CJO=72.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.64f RS=1.84 N=1.19 )

*SRC=AZ23C6V8W;DI_AZ23C6V8W;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.200W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_AZ23C6V8W  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.15
.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10
+ CJO=72.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=AZ23C7V5;DI_AZ23C7V5;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C7V5  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.74

.MODEL DF D ( IS=16.5p RS=32.4 N=1.10

+ CJO=59.5p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.30f RS=1.61 N=1.04 )

*SRC=AZ23C8V2;DI_AZ23C8V2;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C8V2  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.43

.MODEL DF D ( IS=15.1p RS=32.1 N=1.10

+ CJO=54.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.01f RS=1.61 N=1.04 )

*SRC=AZ23C9V1;DI_AZ23C9V1;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.300W   Diodes Inc. Per node.  Device contains two

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_AZ23C9V1  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.00

.MODEL DF D ( IS=13.6p RS=31.8 N=1.10

+ CJO=48.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.72f RS=2.30 N=1.49 )

*SRC=BZT52C10;DI_BZT52C10;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.500W   Diodes Inc. Zener 
*SYM=HZEN 
.SUBCKT DI_BZT52C10  1 2 
*        Terminals    A   K 
D1 1 2 DF 
DZ 3 1 DR 
VZ 2 3 7.84 
.MODEL DF D ( IS=20.6p RS=1.22 N=1.10 
+ CJO=45.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n ) 
.MODEL DR D ( IS=4.12f RS=4.60 N=2.97 ) 
.ENDS

*SRC=BZT52C10S;DI_BZT52C10S;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C10S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.76

.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10

+ CJO=47.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=BZT52C10T;DI_BZT52C10T;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.500W   Diodes Inc. Zener 
*SYM=HZEN 
.SUBCKT DI_BZT52C10  1 2 
*        Terminals    A   K 
D1 1 2 DF 
DZ 3 1 DR 
VZ 2 3 7.84 
.MODEL DF D ( IS=20.6p RS=1.22 N=1.10 
+ CJO=45.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n ) 
.MODEL DR D ( IS=4.12f RS=4.60 N=2.97 ) 
.ENDS

*SRC=BZT52C11;DI_BZT52C11;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C11  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.83
.MODEL DF D ( IS=18.7p RS=32.7 N=1.10
+ CJO=44.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.75f RS=4.60 N=2.97

*SRC=BZT52C11S;DI_BZT52C11S;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C11S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.76

.MODEL DF D ( IS=7.49p RS=30.1 N=1.10

+ CJO=44.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.50f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=BZT52C11T;DI_BZT52C11T;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C11  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.83
.MODEL DF D ( IS=18.7p RS=32.7 N=1.10
+ CJO=44.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.75f RS=4.60 N=2.97

*SRC=BZT52C12;DI_BZT52C12;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C12  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 9.78
.MODEL DF D ( IS=17.2p RS=32.5 N=1.10
+ CJO=42.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.43f RS=9.46 N=3.00

*SRC=BZT52C12S;DI_BZT52C12S;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C12S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.71

.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10

+ CJO=42.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=9.46 N=3.00 )

*SRC=BZT52C12T;DI_BZT52C12T;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C12  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 9.78
.MODEL DF D ( IS=17.2p RS=32.5 N=1.10
+ CJO=42.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.43f RS=9.46 N=3.00

*SRC=BZT52C13;DI_BZT52C13;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.500W   Diodes Inc. Zener 
*SYM=HZEN 
.SUBCKT DI_BZT52C13  1 2 
*        Terminals    A   K 
D1 1 2 DF 
DZ 3 1 DR 
VZ 2 3 12.4 
.MODEL DF D ( IS=15.8p RS=1.24 N=1.10 
+ CJO=51.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n ) 
.MODEL DR D ( IS=3.17f RS=1.26 N=0.814 ) 
.ENDS

*SRC=BZT52C13S;DI_BZT52C13S;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C13S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.7

.MODEL DF D ( IS=6.34p RS=29.7 N=1.10

+ CJO=25.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.27f RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C13T;DI_BZT52C13T;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.500W   Diodes Inc. Zener 
*SYM=HZEN 
.SUBCKT DI_BZT52C13  1 2 
*        Terminals    A   K 
D1 1 2 DF 
DZ 3 1 DR 
VZ 2 3 12.4 
.MODEL DF D ( IS=15.8p RS=1.24 N=1.10 
+ CJO=51.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n ) 
.MODEL DR D ( IS=3.17f RS=1.26 N=0.814 ) 
.ENDS

*SRC=BZT52C15;DI_BZT52C15;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C15  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 12.7
.MODEL DF D ( IS=13.7p RS=31.9 N=1.10
+ CJO=32.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.75f RS=14.5 N=3.00

*SRC=BZT52C15S;DI_BZT52C15S;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C15S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.7

.MODEL DF D ( IS=5.49p RS=29.3 N=1.10

+ CJO=25.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.10f RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C15T;DI_BZT52C15T;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C15  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 12.7
.MODEL DF D ( IS=13.7p RS=31.9 N=1.10
+ CJO=32.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.75f RS=14.5 N=3.00

*SRC=BZT52C16;DI_BZT52C16;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C16  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 13.7
.MODEL DF D ( IS=12.9p RS=31.7 N=1.10
+ CJO=31.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.58f RS=24.5 N=3.00

*SRC=BZT52C16S;DI_BZT52C16S;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C16S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.6

.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10

+ CJO=25.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C16T;DI_BZT52C16T;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C16  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 13.7
.MODEL DF D ( IS=12.9p RS=31.7 N=1.10
+ CJO=31.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.58f RS=24.5 N=3.00

*SRC=BZT52C18;DI_BZT52C18;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C18  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 15.6
.MODEL DF D ( IS=11.4p RS=31.3 N=1.10
+ CJO=27.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.29f RS=29.5 N=3.00

**********************************************************************************************************************************
*SRC=BZT52C18S;DI_BZT52C18S;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C18S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 15.6
.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10
+ CJO=25.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=29.5 N=3.00 )
.ENDS
*********************************************************************************************************************************

*SRC=BZT52C18T;DI_BZT52C18T;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C18  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 15.6
.MODEL DF D ( IS=11.4p RS=31.3 N=1.10
+ CJO=27.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.29f RS=29.5 N=3.00

*SRC=BZT52C20;DI_BZT52C20;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C20  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 17.6
.MODEL DF D ( IS=10.3p RS=31.0 N=1.10
+ CJO=23.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.06f RS=39.5 N=3.00

*SRC=BZT52C20S;DI_BZT52C20S;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C20S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.5

.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10

+ CJO=23.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C20T;DI_BZT52C20T;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C20  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 17.6
.MODEL DF D ( IS=10.3p RS=31.0 N=1.10
+ CJO=23.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.06f RS=39.5 N=3.00

*SRC=BZT52C22;DI_BZT52C22;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C22  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 19.6
.MODEL DF D ( IS=9.36p RS=30.8 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.87f RS=39.5 N=3.00

*SRC=BZT52C22S;DI_BZT52C22S;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C22S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.5

.MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10

+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.49e-016 RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C22T;DI_BZT52C22T;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C22  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 19.6
.MODEL DF D ( IS=9.36p RS=30.8 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.87f RS=39.5 N=3.00

*SRC=BZT52C24;DI_BZT52C24;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C24  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 21.5
.MODEL DF D ( IS=8.58p RS=30.5 N=1.10
+ CJO=21.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.72f RS=54.5 N=3.00

*SRC=BZT52C24S;DI_BZT52C24S;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C24S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.4

.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10

+ CJO=21.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=54.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C24T;DI_BZT52C24T;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C24  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 21.5
.MODEL DF D ( IS=8.58p RS=30.5 N=1.10
+ CJO=21.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.72f RS=54.5 N=3.00

*SRC=BZT52C27;DI_BZT52C27;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C27  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 24.7
.MODEL DF D ( IS=7.63p RS=30.2 N=1.10
+ CJO=20.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.53f RS=41.1 N=3.00

*SRC=BZT52C27S;DI_BZT52C27S;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C27S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.7

.MODEL DF D ( IS=3.05p RS=27.6 N=1.10

+ CJO=20.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZT52C2V0;DI_BZT52C2V0;Diodes;Zener <=10V; 2.00V  0.500W   Diodes Inc.
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C2V0  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0
.MODEL DF D ( IS=103p RS=37.6 N=1.10
+ CJO=516p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=20.6f RS=84.5 N=3.00

*SRC=BZT52C2V0S;DI_BZT52C2V0S;Diodes;Zener <=10V; 2.00V  0.200W   Diodes Inc. 200 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C2V0S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=41.2p RS=35.0 N=1.10

+ CJO=503p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24f RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C2V4;DI_BZT52C2V4;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.500W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C2V4  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0
.MODEL DF D ( IS=85.8p RS=37.1 N=1.10
+ CJO=461p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=17.2f RS=84.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZT52C2V4S;DI_BZT52C2V4S;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.200W   Diodes Inc. 200 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C2V4S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=34.5 N=1.10

+ CJO=460p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C2V7;DI_BZT52C2V7;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.500W   Diodes Inc. -
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C2V7  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0.217
.MODEL DF D ( IS=76.3p RS=36.7 N=1.10
+ CJO=461p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=15.3f RS=84.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZT52C2V7S;DI_BZT52C2V7S;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.200W   Diodes Inc. 200 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C2V7S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.146

.MODEL DF D ( IS=30.5p RS=34.1 N=1.10

+ CJO=410p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10f RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C30;DI_BZT52C30;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C30  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 27.7
.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10
+ CJO=18.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=41.1 N=3.00

*SRC=BZT52C30S;DI_BZT52C30S;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C30S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 27.7

.MODEL DF D ( IS=2.75p RS=27.3 N=1.10

+ CJO=18.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZT52C33;DI_BZT52C33;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C33  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 30.7
.MODEL DF D ( IS=6.24p RS=29.6 N=1.10
+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.25f RS=41.1 N=3.00

*SRC=BZT52C33S;DI_BZT52C33S;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C33S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.7

.MODEL DF D ( IS=2.50p RS=27.0 N=1.10

+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.99e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZT52C36;DI_BZT52C36;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.500W   Diodes Inc. Zener 
*SYM=HZEN 
.SUBCKT DI_BZT52C36  1 2 
*        Terminals    A   K 
D1 1 2 DF 
DZ 3 1 DR 
VZ 2 3 33.7 
.MODEL DF D ( IS=5.72p RS=1.27 N=1.10 
+ CJO=18.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n ) 
.MODEL DR D ( IS=1.14f RS=51.1 N=3.00 ) 
.ENDS

*SRC=BZT52C36S;DI_BZT52C36S;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C36S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 33.7

.MODEL DF D ( IS=2.29p RS=26.8 N=1.10

+ CJO=17.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZT52C39;DI_BZT52C39;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C39  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 36.6
.MODEL DF D ( IS=5.28p RS=29.1 N=1.10
+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.06f RS=91.1 N=3.00

*SRC=BZT52C39S;DI_BZT52C39S;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C39S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.5

.MODEL DF D ( IS=2.11p RS=26.5 N=1.10

+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.23e-016 RS=91.1 N=3.00 )

*SRC=BZT52C3V0;DI_BZT52C3V0;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.500W   Diodes Inc. -
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C3V0  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0.534
.MODEL DF D ( IS=68.7p RS=36.4 N=1.10
+ CJO=384p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=13.7f RS=79.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZT52C3V0S;DI_BZT52C3V0S;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.200W   Diodes Inc. 200 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C3V0S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.463

.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=33.8 N=1.10

+ CJO=403p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C3V3;DI_BZT52C3V3;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C3V3  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0.827
.MODEL DF D ( IS=62.4p RS=36.2 N=1.10
+ CJO=403p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=12.5f RS=79.5 N=3.00

*SRC=BZT52C3V3S;DI_BZT52C3V3S;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C3V3S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.756

.MODEL DF D ( IS=25.0p RS=33.6 N=1.10

+ CJO=403p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.99f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C3V6;DI_BZT52C3V6;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C3V6  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 1.15
.MODEL DF D ( IS=57.2p RS=35.9 N=1.10
+ CJO=390p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=11.4f RS=74.5 N=3.00

*SRC=BZT52C3V6S;DI_BZT52C3V6S;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C3V6S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.07

.MODEL DF D ( IS=22.9p RS=33.3 N=1.10

+ CJO=390p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C3V9;DI_BZT52C3V9;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C3V9  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 1.44
.MODEL DF D ( IS=52.8p RS=35.7 N=1.10
+ CJO=384p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=10.6f RS=74.5 N=3.00

********************************************************************************************************************************
*SRC=BZT52C3V9S;DI_BZT52C3V9S;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C3V9S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 1.37
.MODEL DF D ( IS=21.1p RS=33.1 N=1.10
+ CJO=384p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.23f RS=74.5 N=3.00 )
.ENDS
********************************************************************************************************************************

*SRC=BZT52C43;DI_BZT52C43;Diodes;Zener 10V-50V; 43.0V  0.410W   Diodes Inc. Zener 
*SYM=HZEN 
.SUBCKT DI_BZT52C43  1 2 
*        Terminals    A   K 
D1 1 2 DF 
DZ 3 1 DR 
VZ 2 3 40.3 
.MODEL DF D ( IS=3.93p RS=1.51 N=1.10 
+ CJO=24.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n ) 
.MODEL DR D ( IS=7.86e-016 RS=84.5 N=3.00 ) 
.ENDS

*SRC=BZT52C47;DI_BZT52C47;Diodes;Zener 10V-50V; 47.0V  0.410W   Diodes Inc. Zener 
*SYM=HZEN 
.SUBCKT DI_BZT52C47  1 2 
*        Terminals    A   K 
D1 1 2 DF 
DZ 3 1 DR 
VZ 2 3 44.3 
.MODEL DF D ( IS=3.59p RS=1.48 N=1.10 
+ CJO=24.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n ) 
.MODEL DR D ( IS=7.19e-016 RS=84.5 N=3.00 ) 
.ENDS

*SRC=BZT52C4V3;DI_BZT52C4V3;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C4V3  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 1.83
.MODEL DF D ( IS=47.9p RS=35.4 N=1.10
+ CJO=370p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.58f RS=74.5 N=3.00

*SRC=BZT52C4V3S;DI_BZT52C4V3S;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C4V3S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.76

.MODEL DF D ( IS=19.2p RS=32.8 N=1.10

+ CJO=370p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.83f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C4V7;DI_BZT52C4V7;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C4V7  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 2.27
.MODEL DF D ( IS=43.8p RS=35.2 N=1.10
+ CJO=357p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.77f RS=64.5 N=3.00

*SRC=BZT52C4V7S;DI_BZT52C4V7S;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C4V7S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.20

.MODEL DF D ( IS=17.5p RS=32.6 N=1.10

+ CJO=357p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.51f RS=64.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C51;DI_BZT52C51;Diodes;Zener >50V; 51.0V  0.410W   Diodes Inc. Zener 
*SYM=HZEN 
.SUBCKT DI_BZT52C51  1 2 
*        Terminals    A   K 
D1 1 2 DF 
DZ 3 1 DR 
VZ 2 3 48.3 
.MODEL DF D ( IS=3.31p RS=1.45 N=1.10 
+ CJO=24.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n ) 
.MODEL DR D ( IS=6.62e-016 RS=84.5 N=3.00 ) 
.ENDS

*SRC=BZT52C5V1;DI_BZT52C5V1;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C5V1  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 2.77
.MODEL DF D ( IS=40.4p RS=34.9 N=1.10
+ CJO=145p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.08f RS=44.5 N=3.00

*SRC=BZT52C5V1S;DI_BZT52C5V1S;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C5V1S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.70

.MODEL DF D ( IS=16.2p RS=32.3 N=1.10

+ CJO=145p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.23f RS=44.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C5V6;DI_BZT52C5V6;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C5V6  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.36
.MODEL DF D ( IS=36.8p RS=34.7 N=1.10
+ CJO=99.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=7.36f RS=24.5 N=3.00

*SRC=BZT52C5V6S;DI_BZT52C5V6S;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C5V6S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.29

.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10

+ CJO=99.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=BZT52C5V6T;DI_BZT52C5V6T;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C5V6  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.36
.MODEL DF D ( IS=36.8p RS=34.7 N=1.10
+ CJO=99.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=7.36f RS=24.5 N=3.00

*SRC=BZT52C6V2;DI_BZT52C6V2;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C6V2  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.14
.MODEL DF D ( IS=33.2p RS=34.4 N=1.10
+ CJO=79.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.65f RS=2.30 N=1.49

*SRC=BZT52C6V2S;DI_BZT52C6V2S;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C6V2S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.10

.MODEL DF D ( IS=13.3p RS=31.8 N=1.10

+ CJO=79.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.66f RS=2.30 N=1.49 )

*SRC=BZT52C6V2T;DI_BZT52C6V2T;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C6V2  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.14
.MODEL DF D ( IS=33.2p RS=34.4 N=1.10
+ CJO=79.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.65f RS=2.30 N=1.49

*SRC=BZT52C6V8;DI_BZT52C6V8;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C6V8  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.20
.MODEL DF D ( IS=30.3p RS=34.1 N=1.10
+ CJO=72.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.06f RS=3.45 N=2.23

*SRC=BZT52C6V8S;DI_BZT52C6V8S;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C6V8S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.15

.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10

+ CJO=72.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZT52C6V8T;DI_BZT52C6V8T;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C6V8  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.20
.MODEL DF D ( IS=30.3p RS=34.1 N=1.10
+ CJO=72.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.06f RS=3.45 N=2.23

*SRC=BZT52C7V5;DI_BZT52C7V5;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.500W   Diodes Inc.
-
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C7V5  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.89
.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=33.8 N=1.10
+ CJO=46.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=3.45 N=2.23

*SRC=BZT52C7V5S;DI_BZT52C7V5S;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C7V5S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.84

.MODEL DF D ( IS=11.0p RS=31.2 N=1.10

+ CJO=54.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.20f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZT52C8V2;DI_BZT52C8V2;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.500W   Diodes Inc. -
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C8V2  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.59
.MODEL DF D ( IS=25.1p RS=33.6 N=1.10
+ CJO=38.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.02f RS=3.45 N=2.23 )
.ENDS

*SRC=BZT52C8V2S;DI_BZT52C8V2S;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C8V2S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.53

.MODEL DF D ( IS=10.0p RS=31.0 N=1.10

+ CJO=51.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.01f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZT52C8V2T;DI_BZT52C8V2T;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.500W   Diodes Inc. -
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C8V2  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.59
.MODEL DF D ( IS=25.1p RS=33.6 N=1.10
+ CJO=38.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.02f RS=3.45 N=2.23 )
.ENDS

*SRC=BZT52C9V1;DI_BZT52C9V1;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.500W   Diodes Inc. -
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C9V1  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 7.48
.MODEL DF D ( IS=22.6p RS=33.3 N=1.10
+ CJO=35.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.53f RS=3.45 N=2.23 )
.ENDS

*SRC=BZT52C9V1S;DI_BZT52C9V1S;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZT52C9V1S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.43

.MODEL DF D ( IS=9.05p RS=30.7 N=1.10

+ CJO=48.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.81f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZT52C9V1T;DI_BZT52C9V1T;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.500W   Diodes Inc. -
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZT52C9V1  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 7.48
.MODEL DF D ( IS=22.6p RS=33.3 N=1.10
+ CJO=35.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.53f RS=3.45 N=2.23 )
.ENDS

*SRC=BZX84C10;DI_BZX84C10;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C10  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 7.81
.MODEL DF D ( IS=14.4p RS=32.0 N=1.10
+ CJO=24.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.88f RS=4.60 N=2.97 )
.ENDS

*SRC=BZX84C10S;DI_BZX84C10S;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C10S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.76

.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10

+ CJO=24.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=BZX84C10T;DI_BZX84C10T;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C10T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.74

.MODEL DF D ( IS=6.18p RS=29.6 N=1.10

+ CJO=24.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.24f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=BZX84C10TS;DI_BZX84C10TS;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C10TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.76

.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10

+ CJO=24.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=BZX84C10W;DI_BZX84C10W;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C10W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.76

.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10

+ CJO=24.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=BZX84C11;DI_BZX84C11;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C11  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.80
.MODEL DF D ( IS=13.1p RS=31.7 N=1.10
+ CJO=45.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.62f RS=4.60 N=2.97 )
.ENDS

*SRC=BZX84C11S;DI_BZX84C11S;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C11S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.76

.MODEL DF D ( IS=7.49p RS=30.1 N=1.10

+ CJO=45.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.50f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=BZX84C11T;DI_BZX84C11T;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C11T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.74

.MODEL DF D ( IS=5.62p RS=29.3 N=1.10

+ CJO=45.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.12f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=BZX84C11TS;DI_BZX84C11TS;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C11TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.76

.MODEL DF D ( IS=7.49p RS=30.1 N=1.10

+ CJO=45.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.50f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=BZX84C11W;DI_BZX84C11W;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C11W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.76

.MODEL DF D ( IS=7.49p RS=30.1 N=1.10

+ CJO=45.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.50f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=BZX84C12;DI_BZX84C12;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C12  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 9.75
.MODEL DF D ( IS=12.0p RS=31.5 N=1.10
+ CJO=42.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.40f RS=9.46 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C12S;DI_BZX84C12S;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C12S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.71

.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10

+ CJO=42.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=9.46 N=3.00 )

*SRC=BZX84C12T;DI_BZX84C12T;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C12T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.68

.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10

+ CJO=42.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=9.46 N=3.00 )

*SRC=BZX84C12TS;DI_BZX84C12TS;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C12TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.71

.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10

+ CJO=42.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=9.46 N=3.00 )

*SRC=BZX84C12W;DI_BZX84C12W;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C12W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.71

.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10

+ CJO=42.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=9.46 N=3.00 )

*SRC=BZX84C13;DI_BZX84C13;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C13  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 10.7
.MODEL DF D ( IS=11.1p RS=31.3 N=1.10
+ CJO=40.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.22f RS=14.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C13S;DI_BZX84C13S;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C13S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.7

.MODEL DF D ( IS=6.34p RS=29.7 N=1.10

+ CJO=40.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.27f RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C13T;DI_BZX84C13T;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C13T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.7

.MODEL DF D ( IS=4.75p RS=28.8 N=1.10

+ CJO=40.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.51e-016 RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C13TS;DI_BZX84C13TS;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C13TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.7

.MODEL DF D ( IS=6.34p RS=29.7 N=1.10

+ CJO=40.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.27f RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C13W;DI_BZX84C13W;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C13W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.7

.MODEL DF D ( IS=6.34p RS=29.7 N=1.10

+ CJO=40.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.27f RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C15;DI_BZX84C15;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C15  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 12.7
.MODEL DF D ( IS=9.61p RS=30.8 N=1.10
+ CJO=37.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.92f RS=14.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C15S;DI_BZX84C15S;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C15S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.7

.MODEL DF D ( IS=5.49p RS=29.3 N=1.10

+ CJO=37.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.10f RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C15T;DI_BZX84C15T;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C15T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.6

.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10

+ CJO=37.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C15TS;DI_BZX84C15TS;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C15TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.7

.MODEL DF D ( IS=5.49p RS=29.3 N=1.10

+ CJO=37.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.10f RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C15W;DI_BZX84C15W;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C15W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.7

.MODEL DF D ( IS=5.49p RS=29.3 N=1.10

+ CJO=37.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.10f RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C16;DI_BZX84C16;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C16  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 13.7
.MODEL DF D ( IS=9.01p RS=30.7 N=1.10
+ CJO=35.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.80f RS=24.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C16S;DI_BZX84C16S;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C16S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.6

.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10

+ CJO=35.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C16T;DI_BZX84C16T;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C16T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.6

.MODEL DF D ( IS=3.86p RS=28.2 N=1.10

+ CJO=35.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.73e-016 RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C16TS;DI_BZX84C16TS;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C16TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.6

.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10

+ CJO=35.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C16W;DI_BZX84C16W;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C16W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.6

.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10

+ CJO=35.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C18;DI_BZX84C18;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C18  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 15.6
.MODEL DF D ( IS=8.01p RS=30.3 N=1.10
+ CJO=33.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.60f RS=29.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C18S;DI_BZX84C18S;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C18S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.6

.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10

+ CJO=33.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=29.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C18T;DI_BZX84C18T;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C18T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.6

.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10

+ CJO=33.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=29.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C18TS;DI_BZX84C18TS;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C18TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.6

.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10

+ CJO=33.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=29.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C18W;DI_BZX84C18W;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C18W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.6

.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10

+ CJO=33.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=29.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C20;DI_BZX84C20;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C20  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 17.6
.MODEL DF D ( IS=7.21p RS=30.0 N=1.10
+ CJO=31.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.44f RS=39.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C20S;DI_BZX84C20S;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C20S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.5

.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10

+ CJO=31.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C20T;DI_BZX84C20T;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C20T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.5

.MODEL DF D ( IS=3.09p RS=27.6 N=1.10

+ CJO=31.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.18e-016 RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C20TS;DI_BZX84C20TS;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C20TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.5

.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10

+ CJO=31.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C20W;DI_BZX84C20W;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C20W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.5

.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10

+ CJO=31.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C22;DI_BZX84C22;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C22  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 19.6
.MODEL DF D ( IS=6.55p RS=29.8 N=1.10
+ CJO=30.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.31f RS=39.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C22S;DI_BZX84C22S;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C22S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.5

.MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10

+ CJO=30.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.49e-016 RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C22T;DI_BZX84C22T;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C22T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.5

.MODEL DF D ( IS=2.81p RS=27.3 N=1.10

+ CJO=30.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.62e-016 RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C22TS;DI_BZX84C22TS;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C22TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.5

.MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10

+ CJO=30.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.49e-016 RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C22W;DI_BZX84C22W;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C22W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.5

.MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10

+ CJO=30.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.49e-016 RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C24;DI_BZX84C24;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C24  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 21.5
.MODEL DF D ( IS=6.01p RS=29.5 N=1.10
+ CJO=28.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.20f RS=54.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C24S;DI_BZX84C24S;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C24S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.4

.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10

+ CJO=28.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=54.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C24T;DI_BZX84C24T;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C24T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.4

.MODEL DF D ( IS=2.57p RS=27.1 N=1.10

+ CJO=28.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.15e-016 RS=54.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C24TS;DI_BZX84C24TS;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C24TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.4

.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10

+ CJO=28.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=54.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C24W;DI_BZX84C24W;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C24W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.4

.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10

+ CJO=28.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=54.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C27;DI_BZX84C27;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C27  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 24.4
.MODEL DF D ( IS=5.34p RS=29.2 N=1.10
+ CJO=27.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.07f RS=64.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C27S;DI_BZX84C27S;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C27S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.7

.MODEL DF D ( IS=3.05p RS=27.6 N=1.10

+ CJO=27.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C27T;DI_BZX84C27T;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C27T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.7

.MODEL DF D ( IS=2.29p RS=26.8 N=1.10

+ CJO=27.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C27TS;DI_BZX84C27TS;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C27TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.7

.MODEL DF D ( IS=3.05p RS=27.6 N=1.10

+ CJO=27.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C27W;DI_BZX84C27W;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C27W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.7

.MODEL DF D ( IS=3.05p RS=27.6 N=1.10

+ CJO=27.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C2V4;DI_BZX84C2V4;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C2V4  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0
.MODEL DF D ( IS=60.1p RS=36.1 N=1.10
+ CJO=205p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=12.0f RS=84.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C2V4S;DI_BZX84C2V4S;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C2V4S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=34.5 N=1.10

+ CJO=205p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C2V4T;DI_BZX84C2V4T;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C2V4T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=25.7p RS=33.7 N=1.10

+ CJO=205p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.15f RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C2V4TS;DI_BZX84C2V4TS;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C2V4TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=34.5 N=1.10

+ CJO=205p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C2V4W;DI_BZX84C2V4W;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C2V4W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=34.5 N=1.10

+ CJO=205p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C2V7;DI_BZX84C2V7;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C2V7  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0.190
.MODEL DF D ( IS=53.4p RS=35.7 N=1.10
+ CJO=172p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=10.7f RS=84.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C2V7S;DI_BZX84C2V7S;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C2V7S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.146

.MODEL DF D ( IS=30.5p RS=34.1 N=1.10

+ CJO=172p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10f RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C2V7T;DI_BZX84C2V7T;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C2V7T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.124

.MODEL DF D ( IS=22.9p RS=33.3 N=1.10

+ CJO=172p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58f RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C2V7TS;DI_BZX84C2V7TS;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C2V7TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.146

.MODEL DF D ( IS=30.5p RS=34.1 N=1.10

+ CJO=172p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10f RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C2V7W;DI_BZX84C2V7W;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C2V7W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.146

.MODEL DF D ( IS=30.5p RS=34.1 N=1.10

+ CJO=172p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10f RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C30;DI_BZX84C30;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C30  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 27.4
.MODEL DF D ( IS=4.81p RS=28.9 N=1.10
+ CJO=26.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.61e-016 RS=64.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C30S;DI_BZX84C30S;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C30S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 27.7

.MODEL DF D ( IS=2.75p RS=27.3 N=1.10

+ CJO=26.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C30T;DI_BZX84C30T;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C30T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 27.6

.MODEL DF D ( IS=2.06p RS=26.5 N=1.10

+ CJO=26.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.12e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C30TS;DI_BZX84C30TS;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C30TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 27.7

.MODEL DF D ( IS=2.75p RS=27.3 N=1.10

+ CJO=26.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C30W;DI_BZX84C30W;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C30W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 27.7

.MODEL DF D ( IS=2.75p RS=27.3 N=1.10

+ CJO=26.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C33;DI_BZX84C33;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C33  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 30.4
.MODEL DF D ( IS=4.37p RS=28.6 N=1.10
+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.74e-016 RS=64.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C33S;DI_BZX84C33S;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C33S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.7

.MODEL DF D ( IS=2.50p RS=27.0 N=1.10

+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.99e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C33T;DI_BZX84C33T;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C33T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.6

.MODEL DF D ( IS=1.87p RS=26.2 N=1.10

+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.75e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C33TS;DI_BZX84C33TS;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C33TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.7

.MODEL DF D ( IS=2.50p RS=27.0 N=1.10

+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.99e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C33W;DI_BZX84C33W;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C33W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.7

.MODEL DF D ( IS=2.50p RS=27.0 N=1.10

+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.99e-016 RS=41.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C36;DI_BZX84C36;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C36  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 33.3
.MODEL DF D ( IS=4.01p RS=28.4 N=1.10
+ CJO=24.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.01e-016 RS=74.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C36S;DI_BZX84C36S;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C36S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 33.6

.MODEL DF D ( IS=2.29p RS=26.8 N=1.10

+ CJO=24.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58e-016 RS=51.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C36T;DI_BZX84C36T;Diodes;Zener >50V; 536V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C36T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 533

.MODEL DF D ( IS=115f RS=18.2 N=1.10

+ CJO=24.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.31e-017 RS=51.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C36TS;DI_BZX84C36TS;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C36TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 33.6

.MODEL DF D ( IS=2.29p RS=26.8 N=1.10

+ CJO=24.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58e-016 RS=51.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C36W;DI_BZX84C36W;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C36W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 33.6

.MODEL DF D ( IS=2.29p RS=26.8 N=1.10

+ CJO=24.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58e-016 RS=51.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C39;DI_BZX84C39;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C39  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 36.1
.MODEL DF D ( IS=3.70p RS=28.1 N=1.10
+ CJO=23.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=7.39e-016 RS=114 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C39S;DI_BZX84C39S;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C39S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.5

.MODEL DF D ( IS=2.11p RS=26.5 N=1.10

+ CJO=23.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.23e-016 RS=91.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C39T;DI_BZX84C39T;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C39T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.5

.MODEL DF D ( IS=1.58p RS=25.7 N=1.10

+ CJO=23.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.17e-016 RS=91.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C39TS;DI_BZX84C39TS;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C39TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.5

.MODEL DF D ( IS=2.11p RS=26.5 N=1.10

+ CJO=23.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.23e-016 RS=91.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C39W;DI_BZX84C39W;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C39W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.5

.MODEL DF D ( IS=2.11p RS=26.5 N=1.10

+ CJO=23.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.23e-016 RS=91.1 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V0;DI_BZX84C3V0;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C3V0  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0.507
.MODEL DF D ( IS=48.1p RS=35.4 N=1.10
+ CJO=147p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.61f RS=79.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C3V0S;DI_BZX84C3V0S;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V0S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.463

.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=33.8 N=1.10

+ CJO=147p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V0T;DI_BZX84C3V0T;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V0T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.441

.MODEL DF D ( IS=20.6p RS=33.0 N=1.10

+ CJO=147p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.12f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V0TS;DI_BZX84C3V0TS;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V0TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.463

.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=33.8 N=1.10

+ CJO=147p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V0W;DI_BZX84C3V0W;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V0W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.463

.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=33.8 N=1.10

+ CJO=147p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V3;DI_BZX84C3V3;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C3V3  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0.799
.MODEL DF D ( IS=43.7p RS=35.2 N=1.10
+ CJO=127p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.74f RS=79.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C3V3S;DI_BZX84C3V3S;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V3S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.756

.MODEL DF D ( IS=25.0p RS=33.6 N=1.10

+ CJO=127p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.99f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V3T;DI_BZX84C3V3T;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V3T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.733

.MODEL DF D ( IS=18.7p RS=32.7 N=1.10

+ CJO=127p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.75f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V3TS;DI_BZX84C3V3TS;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V3TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.756

.MODEL DF D ( IS=25.0p RS=33.6 N=1.10

+ CJO=127p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.99f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V3W;DI_BZX84C3V3W;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V3W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.756

.MODEL DF D ( IS=25.0p RS=33.6 N=1.10

+ CJO=127p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.99f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V6;DI_BZX84C3V6;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C3V6  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 1.12
.MODEL DF D ( IS=40.1p RS=34.9 N=1.10
+ CJO=112p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.01f RS=74.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C3V6S;DI_BZX84C3V6S;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V6S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.07

.MODEL DF D ( IS=22.9p RS=33.3 N=1.10

+ CJO=112p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V6T;DI_BZX84C3V6T;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V6T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.05

.MODEL DF D ( IS=17.2p RS=32.5 N=1.10

+ CJO=112p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.43f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V6TS;DI_BZX84C3V6TS;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V6TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.07

.MODEL DF D ( IS=22.9p RS=33.3 N=1.10

+ CJO=112p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V6W;DI_BZX84C3V6W;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V6W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.07

.MODEL DF D ( IS=22.9p RS=33.3 N=1.10

+ CJO=112p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V9;DI_BZX84C3V9;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C3V9  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 1.41
.MODEL DF D ( IS=37.0p RS=34.7 N=1.10
+ CJO=99.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=7.39f RS=74.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C3V9S;DI_BZX84C3V9S;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V9S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.37

.MODEL DF D ( IS=21.1p RS=33.1 N=1.10

+ CJO=94.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.23f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V9T;DI_BZX84C3V9T;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V9T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.35

.MODEL DF D ( IS=15.8p RS=32.3 N=1.10

+ CJO=94.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.17f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V9TS;DI_BZX84C3V9TS;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V9TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.37

.MODEL DF D ( IS=21.1p RS=33.1 N=1.10

+ CJO=94.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.23f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C3V9W;DI_BZX84C3V9W;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C3V9W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.37

.MODEL DF D ( IS=21.1p RS=33.1 N=1.10

+ CJO=94.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.23f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C43;DI_BZX84C43;Diodes;Zener 10V-50V; 43.0V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C43  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 40.0
.MODEL DF D ( IS=3.35p RS=27.8 N=1.10
+ CJO=22.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.71e-016 RS=134 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C47;DI_BZX84C47;Diodes;Zener 10V-50V; 47.0V  0.350W   Diodes Inc. -
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C47  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 43.9
.MODEL DF D ( IS=3.07p RS=27.6 N=1.10
+ CJO=22.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.14e-016 RS=154 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C4V3;DI_BZX84C4V3;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C4V3  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 1.80
.MODEL DF D ( IS=33.5p RS=34.4 N=1.10
+ CJO=85.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.71f RS=74.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C4V3S;DI_BZX84C4V3S;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C4V3S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.76

.MODEL DF D ( IS=19.2p RS=32.8 N=1.10

+ CJO=85.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.83f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C4V3T;DI_BZX84C4V3T;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C4V3T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.74

.MODEL DF D ( IS=14.4p RS=32.0 N=1.10

+ CJO=85.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.87f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C4V3TS;DI_BZX84C4V3TS;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C4V3TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.76

.MODEL DF D ( IS=19.2p RS=32.8 N=1.10

+ CJO=85.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.83f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C4V3W;DI_BZX84C4V3W;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C4V3W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.76

.MODEL DF D ( IS=19.2p RS=32.8 N=1.10

+ CJO=85.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.83f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C4V7;DI_BZX84C4V7;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C4V7  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 2.25
.MODEL DF D ( IS=30.7p RS=34.2 N=1.10
+ CJO=74.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.14f RS=64.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C4V7S;DI_BZX84C4V7S;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C4V7S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.20

.MODEL DF D ( IS=17.5p RS=32.6 N=1.10

+ CJO=74.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.51f RS=64.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C4V7T;DI_BZX84C4V7T;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C4V7T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.18

.MODEL DF D ( IS=13.1p RS=31.7 N=1.10

+ CJO=74.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.63f RS=64.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C4V7TS;DI_BZX84C4V7TS;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C4V7TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.20

.MODEL DF D ( IS=17.5p RS=32.6 N=1.10

+ CJO=74.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.51f RS=64.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C4V7W;DI_BZX84C4V7W;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C4V7W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.20

.MODEL DF D ( IS=17.5p RS=32.6 N=1.10

+ CJO=74.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.51f RS=64.5 N=3.00 )

*SRC=bzx84c51;DI_BZX84C51;Diodes;Zener >50V; 51.0V  0.350W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C51  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 48.5
.MODEL DF D ( IS=2.83p RS=1.77 N=1.10
+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.65e-016 RS=141 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C5V1;DI_BZX84C5V1;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C5V1  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 2.74
.MODEL DF D ( IS=28.3p RS=33.9 N=1.10
+ CJO=66.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.65f RS=44.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C5V1S;DI_BZX84C5V1S;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C5V1S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.70

.MODEL DF D ( IS=16.2p RS=32.3 N=1.10

+ CJO=66.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.23f RS=44.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C5V1T;DI_BZX84C5V1T;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C5V1T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.67

.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10

+ CJO=66.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=44.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C5V1TS;DI_BZX84C5V1TS;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C5V1TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.70

.MODEL DF D ( IS=16.2p RS=32.3 N=1.10

+ CJO=66.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.23f RS=44.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C5V1W;DI_BZX84C5V1W;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C5V1W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.70

.MODEL DF D ( IS=16.2p RS=32.3 N=1.10

+ CJO=66.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.23f RS=44.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C5V6;DI_BZX84C5V6;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C5V6  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.33
.MODEL DF D ( IS=25.7p RS=33.7 N=1.10
+ CJO=57.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.15f RS=24.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=BZX84C5V6S;DI_BZX84C5V6S;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C5V6S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.29

.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10

+ CJO=57.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C5V6T;DI_BZX84C5V6T;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C5V6T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.27

.MODEL DF D ( IS=11.0p RS=31.2 N=1.10

+ CJO=57.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.21f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C5V6TS;DI_BZX84C5V6TS;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C5V6TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.29

.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10

+ CJO=57.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C5V6W;DI_BZX84C5V6W;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C5V6W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.29

.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10

+ CJO=57.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=BZX84C6V2;DI_BZX84C6V2;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C6V2  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.12
.MODEL DF D ( IS=23.3p RS=33.4 N=1.10
+ CJO=49.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.65f RS=2.30 N=1.49 )
.ENDS

*SRC=BZX84C6V2S;DI_BZX84C6V2S;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C6V2S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.10

.MODEL DF D ( IS=13.3p RS=31.8 N=1.10

+ CJO=49.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.66f RS=2.30 N=1.49 )

*SRC=BZX84C6V2T;DI_BZX84C6V2T;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C6V2T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.09

.MODEL DF D ( IS=9.97p RS=31.0 N=1.10

+ CJO=49.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.99f RS=2.30 N=1.49 )

*SRC=BZX84C6V2TS;DI_BZX84C6V2TS;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C6V2TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.10

.MODEL DF D ( IS=13.3p RS=31.8 N=1.10

+ CJO=49.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.66f RS=2.30 N=1.49 )

*SRC=BZX84C6V2W;DI_BZX84C6V2W;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C6V2W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.10

.MODEL DF D ( IS=13.3p RS=31.8 N=1.10

+ CJO=49.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.66f RS=2.30 N=1.49 )

*SRC=BZX84C6V8;DI_BZX84C6V8;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C6V8  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.18
.MODEL DF D ( IS=21.2p RS=33.1 N=1.10
+ CJO=43.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.24f RS=3.45 N=2.23 )
.ENDS

*SRC=BZX84C6V8S;DI_BZX84C6V8S;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C6V8S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.15

.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10

+ CJO=43.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=3.45 N=2.23 )

SRC=BZX84C6V8T;DI_BZX84C6V8T;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C6V8T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.13

.MODEL DF D ( IS=9.09p RS=30.7 N=1.10

+ CJO=43.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.82f RS=3.45 N=2.23 )

.ENDS

*SRC=BZX84C6V8TS;DI_BZX84C6V8TS;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C6V8TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.15

.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10

+ CJO=43.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZX84C6V8W;DI_BZX84C6V8W;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C6V8W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.15

.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10

+ CJO=43.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZX84C7V5;DI_C;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C7V5  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.87
.MODEL DF D ( IS=19.2p RS=32.8 N=1.10
+ CJO=37.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.85f RS=3.45 N=2.23 )
.ENDS

*SRC=BZX84C7V5S;DI_BZX84C7V5S;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C7V5S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.84

.MODEL DF D ( IS=11.0p RS=31.2 N=1.10

+ CJO=37.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.20f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZX84C7V5T;DI_BZX84C7V5T;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C7V5T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.82

.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10

+ CJO=37.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZX84C7V5TS;DI_BZX84C7V5TS;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C7V5TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.84

.MODEL DF D ( IS=11.0p RS=31.2 N=1.10

+ CJO=37.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.20f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZX84C7V5W;DI_BZX84C7V5W;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C7V5W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.84

.MODEL DF D ( IS=11.0p RS=31.2 N=1.10

+ CJO=37.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.20f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZX84C8V2;DI_BZX84C8V2;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C8V2  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.57
.MODEL DF D ( IS=17.6p RS=32.6 N=1.10
+ CJO=32.5p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.52f RS=3.45 N=2.23 )
.ENDS

*SRC=BZX84C8V2S;DI_BZX84C8V2S;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C8V2S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.53

.MODEL DF D ( IS=10.0p RS=31.0 N=1.10

+ CJO=32.5p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.01f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZX84C8V2T;DI_BZX84C8V2T;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C8V2T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.52

.MODEL DF D ( IS=7.54p RS=30.2 N=1.10

+ CJO=32.5p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.51f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZX84C8V2TS;DI_BZX84C8V2TS;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C8V2TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.53

.MODEL DF D ( IS=10.0p RS=31.0 N=1.10

+ CJO=32.5p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.01f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZX84C8V2W;DI_BZX84C8V2W;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C8V2W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.53

.MODEL DF D ( IS=10.0p RS=31.0 N=1.10

+ CJO=32.5p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.01f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZX84C9V1;DI_BZX84C9V1;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_BZX84C9V1  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 7.46
.MODEL DF D ( IS=15.8p RS=32.3 N=1.10
+ CJO=27.8p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.17f RS=3.45 N=2.23 )
.ENDS

*SRC=BZX84C9V1S;DI_BZX84C9V1S;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Dual, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C9V1S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.43

.MODEL DF D ( IS=9.05p RS=30.7 N=1.10

+ CJO=27.8p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.81f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZX84C9V1T;DI_BZX84C9V1T;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.150W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C9V1T  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.41

.MODEL DF D ( IS=6.79p RS=29.9 N=1.10

+ CJO=27.8p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.36f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZX84C9V1TS;DI_BZX84C9V1TS;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.200W   Diodes Inc. ZENER Triple, Apply ea. node

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C9V1TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.43

.MODEL DF D ( IS=9.05p RS=30.7 N=1.10

+ CJO=27.8p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.81f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=BZX84C9V1W;DI_BZX84C9V1W;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_BZX84C9V1W  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.43

.MODEL DF D ( IS=9.05p RS=30.7 N=1.10

+ CJO=27.8p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.81f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=DDZ10C;DI_DDZ10C;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ10C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 7.65
.MODEL DF D ( IS=20.6p RS=33.0 N=1.10
+ CJO=39.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.12f RS=4.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ10CS;DI_DDZ10CS;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ10CS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 7.58
.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10
+ CJO=39.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=4.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ11C;DI_DDZ11C;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ11C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.77
.MODEL DF D ( IS=18.7p RS=32.7 N=1.10
+ CJO=33.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.75f RS=2.30 N=2.97 )
.ENDS

*SRC=DDZ11CS;DI_DDZ11CS;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ11CS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.70
.MODEL DF D ( IS=7.49p RS=30.1 N=1.10
+ CJO=33.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.50f RS=2.30 N=2.97 )
.ENDS

*SRC=DDZ12C;DI_DDZ12C;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ12C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 9.73
.MODEL DF D ( IS=17.2p RS=32.5 N=1.10
+ CJO=32.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.43f RS=4.23 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ12CS;DI_DDZ12CS;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ12CS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 9.66
.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10
+ CJO=32.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=4.23 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ13B;DI_DDZ13B;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ13B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 10.7
.MODEL DF D ( IS=15.8p RS=32.3 N=1.10
+ CJO=26.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.17f RS=6.23 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ13BS;DI_DDZ13BS;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ13BS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 10.6
.MODEL DF D ( IS=6.34p RS=29.7 N=1.10
+ CJO=26.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.27f RS=6.23 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ14;DI_DDZ14;Diodes;Zener 10V-50V; 14.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ14  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 11.7
.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10
+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=8.23 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ14S;DI_DDZ14S;Diodes;Zener 10V-50V; 14.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ14S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 11.6
.MODEL DF D ( IS=5.89p RS=29.4 N=1.10
+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.18f RS=8.23 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ15;DI_DDZ15;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ15  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 12.7
.MODEL DF D ( IS=13.7p RS=31.9 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.75f RS=10.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ15S;DI_DDZ15S;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ15S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 12.6
.MODEL DF D ( IS=5.49p RS=29.3 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.10f RS=10.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ16;DI_DDZ16;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ16  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 13.6
.MODEL DF D ( IS=12.9p RS=31.7 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.58f RS=10.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ16S;DI_DDZ16S;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ16S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 13.6
.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=10.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ18C;DI_DDZ18C;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ18C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 15.6
.MODEL DF D ( IS=11.4p RS=31.3 N=1.10
+ CJO=21.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.29f RS=15.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ18CS;DI_DDZ18CS;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ18CS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 15.5
.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10
+ CJO=21.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=15.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ20C;DI_DDZ20C;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ20C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 17.5
.MODEL DF D ( IS=10.3p RS=31.0 N=1.10
+ CJO=20.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.06f RS=20.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ20CS;DI_DDZ20CS;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ20CS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 17.5
.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10
+ CJO=20.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=20.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ22D;DI_DDZ22D;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ22D  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 19.7
.MODEL DF D ( IS=9.36p RS=30.8 N=1.10
+ CJO=18.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.87f RS=14.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ22DS;DI_DDZ22DS;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ22DS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 19.6
.MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10
+ CJO=18.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=7.49e-016 RS=14.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ24C;DI_DDZ24C;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ24C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 21.7
.MODEL DF D ( IS=8.58p RS=30.5 N=1.10
+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.72f RS=19.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ24CS;DI_DDZ24CS;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ24CS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 21.6
.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10
+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=19.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ27D;DI_DDZ27D;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ27D  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 24.6
.MODEL DF D ( IS=7.63p RS=30.2 N=1.10
+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.53f RS=29.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ27DS;DI_DDZ27DS;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ27DS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 24.5
.MODEL DF D ( IS=3.05p RS=27.6 N=1.10
+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.10e-016 RS=29.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ30D;DI_DDZ30D;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ30D  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 27.6
.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10
+ CJO=15.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=39.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ30DS;DI_DDZ30DS;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ30DS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 27.5
.MODEL DF D ( IS=2.75p RS=27.3 N=1.10
+ CJO=15.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.49e-016 RS=39.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ33;DI_DDZ33;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ33  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 30.4
.MODEL DF D ( IS=6.24p RS=29.6 N=1.10
+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.25f RS=59.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ33S;DI_DDZ33S;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ33S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 30.4
.MODEL DF D ( IS=2.50p RS=27.0 N=1.10
+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.99e-016 RS=59.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ36;DI_DDZ36;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ36  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 33.4
.MODEL DF D ( IS=5.72p RS=29.4 N=1.10
+ CJO=23.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.14f RS=69.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ36S;DI_DDZ36S;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ36S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 33.3
.MODEL DF D ( IS=2.29p RS=26.8 N=1.10
+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.58e-016 RS=69.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ39F;DI_DDZ39F;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ39F  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 36.4
.MODEL DF D ( IS=5.28p RS=29.1 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.06f RS=69.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ43;DI_DDZ43;Diodes;Zener 10V-50V; 43.0V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ43  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 40.4
.MODEL DF D ( IS=4.79p RS=28.9 N=1.10
+ CJO=20.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.58e-016 RS=74.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ43S;DI_DDZ43S;Diodes;Zener 10V-50V; 43.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ43S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 40.3
.MODEL DF D ( IS=1.92p RS=26.3 N=1.10
+ CJO=12.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.83e-016 RS=74.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ47S;DI_DDZ47S;Diodes;Zener 10V-50V; 47.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ47S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 44.3
.MODEL DF D ( IS=1.75p RS=26.0 N=1.10
+ CJO=12.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.51e-016 RS=74.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ5V1B;DI_DDZ5V1B;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ5V1B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 2.62
.MODEL DF D ( IS=40.4p RS=34.9 N=1.10
+ CJO=119p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.08f RS=13.1 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ5V1BS;DI_DDZ5V1BS;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ5V1BS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 2.55
.MODEL DF D ( IS=16.2p RS=32.3 N=1.10
+ CJO=119p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.23f RS=13.1 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ5V6B;DI_DDZ5V6B;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ5V6B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.23
.MODEL DF D ( IS=36.8p RS=34.7 N=1.10
+ CJO=106p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=7.36f RS=7.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ5V6BS;DI_DDZ5V6BS;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ5V6BS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.16
.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10
+ CJO=106p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=7.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ6V2B;DI_DDZ6V2B;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ6V2B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.91
.MODEL DF D ( IS=33.2p RS=34.4 N=1.10
+ CJO=80.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.65f RS=3.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ6V2BS;DI_DDZ6V2BS;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ6V2BS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.83
.MODEL DF D ( IS=13.3p RS=31.8 N=1.10
+ CJO=80.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.66f RS=3.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ6V8C;DI_DDZ6V8C;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ6V8C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 4.56
.MODEL DF D ( IS=30.3p RS=34.1 N=1.10
+ CJO=72.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.06f RS=1.15 N=2.97 )
.ENDS

*SRC=DDZ6V8CS;DI_DDZ6V8CS;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ6V8CS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 4.49
.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10
+ CJO=72.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=1.15 N=2.97 )
.ENDS

*SRC=DDZ7V5C;DI_DDZ7V5C;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ7V5C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.21
.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=33.8 N=1.10
+ CJO=52.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=2.12 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ7V5CS;DI_DDZ7V5CS;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ7V5CS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.14
.MODEL DF D ( IS=11.0p RS=31.2 N=1.10
+ CJO=52.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.20f RS=2.12 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ8V2C;DI_DDZ8V2C;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ8V2C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.86
.MODEL DF D ( IS=25.1p RS=33.6 N=1.10
+ CJO=46.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.02f RS=4.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ8V2CS;DI_DDZ8V2CS;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ8V2CS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.79
.MODEL DF D ( IS=10.0p RS=31.0 N=1.10
+ CJO=46.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.01f RS=4.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ9689;DI_DDZ9689;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9689  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.15
.MODEL DF D ( IS=40.4p RS=34.9 N=1.10
+ CJO=119p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.08f RS=3.95k N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ9689S;DI_DDZ9689S;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9689S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.08
.MODEL DF D ( IS=16.2p RS=32.3 N=1.10
+ CJO=119p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.23f RS=3.95k N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ9690;DI_DDZ9690;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9690  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.79
.MODEL DF D ( IS=36.8p RS=34.7 N=1.10
+ CJO=92.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=7.36f RS=946 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ9690S;DI_DDZ9690S;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9690S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.72
.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10
+ CJO=92.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=946 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ9691;DI_DDZ9691;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9691  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.31
.MODEL DF D ( IS=33.2p RS=34.4 N=1.10
+ CJO=79.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.65f RS=230 N=1.49 )
.ENDS

*SRC=DDZ9691S;DI_DDZ9691S;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9691S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.28
.MODEL DF D ( IS=13.3p RS=31.8 N=1.10
+ CJO=79.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.66f RS=230 N=1.49 )
.ENDS

*SRC=DDZ9692;DI_DDZ9692;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9692  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.71
.MODEL DF D ( IS=30.3p RS=34.1 N=1.10
+ CJO=52.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.06f RS=23.0 N=0.149 )
.ENDS

*SRC=DDZ9692S;DI_DDZ9692S;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9692S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.71
.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10
+ CJO=52.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=23.0 N=0.149 )
.ENDS

*SRC=DDZ9693;DI_DDZ9693;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9693  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 7.41
.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=33.8 N=1.10
+ CJO=52.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=23.0 N=0.149 )
.ENDS

*SRC=DDZ9693S;DI_DDZ9693S;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9693S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 7.41
.MODEL DF D ( IS=11.0p RS=31.2 N=1.10
+ CJO=52.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.20f RS=23.0 N=0.149 )
.ENDS

*SRC=DDZ9694;DI_DDZ9694;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9694  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.07
.MODEL DF D ( IS=25.1p RS=33.6 N=1.10
+ CJO=47.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.02f RS=34.5 N=0.223 )
.ENDS

*SRC=DDZ9694S;DI_DDZ9694S;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9694S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.06
.MODEL DF D ( IS=10.0p RS=31.0 N=1.10
+ CJO=47.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.01f RS=34.5 N=0.223 )
.ENDS

*SRC=DDZ9696;DI_DDZ9696;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9696  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.90
.MODEL DF D ( IS=22.6p RS=33.3 N=1.10
+ CJO=46.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.53f RS=50.6 N=0.327 )
.ENDS

*SRC=DDZ9696S;DI_DDZ9696S;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9696S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.89
.MODEL DF D ( IS=9.05p RS=30.7 N=1.10
+ CJO=46.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.81f RS=50.6 N=0.327 )
.ENDS

*SRC=DDZ9697;DI_DDZ9697;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9697  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 9.73
.MODEL DF D ( IS=20.6p RS=33.0 N=1.10
+ CJO=39.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.12f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9697S;DI_DDZ9697S;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9697S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 9.72
.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10
+ CJO=39.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9698;DI_DDZ9698;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9698  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 10.7
.MODEL DF D ( IS=18.7p RS=32.7 N=1.10
+ CJO=35.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.75f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9699;DI_DDZ9699;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9699  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 11.7
.MODEL DF D ( IS=17.2p RS=32.5 N=1.10
+ CJO=32.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.43f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9699S;DI_DDZ9699S;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9699S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 11.7
.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10
+ CJO=32.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9700;DI_DDZ9700;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9700  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 12.7
.MODEL DF D ( IS=15.8p RS=32.3 N=1.10
+ CJO=30.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.17f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9700S;DI_DDZ9700S;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9700S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 12.7
.MODEL DF D ( IS=6.34p RS=29.7 N=1.10
+ CJO=30.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.27f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9701;DI_DDZ9701;Diodes;Zener 10V-50V; 14.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9701  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 13.7
.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10
+ CJO=27.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9702;DI_DDZ9702;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9702  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 14.7
.MODEL DF D ( IS=13.7p RS=31.9 N=1.10
+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.75f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9702S;DI_DDZ9702S;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9702S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 14.7
.MODEL DF D ( IS=5.49p RS=29.3 N=1.10
+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.10f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9703;DI_DDZ9703;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9703  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 15.7
.MODEL DF D ( IS=12.9p RS=31.7 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.58f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9703S;DI_DDZ9703S;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9703S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 15.7
.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9705;DI_DDZ9705;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9705  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 17.7
.MODEL DF D ( IS=11.4p RS=31.3 N=1.10
+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.29f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9705S;DI_DDZ9705S;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9705S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 17.7
.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10
+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9707;DI_DDZ9707;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9707  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 19.7
.MODEL DF D ( IS=10.3p RS=31.0 N=1.10
+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.06f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9707S;DI_DDZ9707S;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9707S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 19.7
.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10
+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZ9708;DI_DDZ9708;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9708  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 21.6
.MODEL DF D ( IS=9.36p RS=30.8 N=1.10
+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.87f RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZ9708S;DI_DDZ9708S;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9708S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 21.6
.MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10
+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=7.49e-016 RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZ9709;DI_DDZ9709;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9709  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 23.6
.MODEL DF D ( IS=8.58p RS=30.5 N=1.10
+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.72f RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZ9709S;DI_DDZ9709S;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9709S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 23.6
.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10
+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZ9711;DI_DDZ9711;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9711  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 26.6
.MODEL DF D ( IS=7.63p RS=30.2 N=1.10
+ CJO=15.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.53f RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZ9711S;DI_DDZ9711S;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9711S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 26.6
.MODEL DF D ( IS=3.05p RS=27.6 N=1.10
+ CJO=15.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.10e-016 RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZ9712;DI_DDZ9712;Diodes;Zener 10V-50V; 28.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9712  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 27.6
.MODEL DF D ( IS=7.36p RS=30.1 N=1.10
+ CJO=15.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.47f RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZ9712S;DI_DDZ9712S;Diodes;Zener 10V-50V; 28.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9712S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 27.6
.MODEL DF D ( IS=2.94p RS=27.5 N=1.10
+ CJO=15.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.89e-016 RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZ9713;DI_DDZ9713;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9713  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 29.6
.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10
+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZ9713S;DI_DDZ9713S;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9713S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 29.6
.MODEL DF D ( IS=2.75p RS=27.3 N=1.10
+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.49e-016 RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZ9714;DI_DDZ9714;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9714  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 31.0
.MODEL DF D ( IS=6.24p RS=29.6 N=1.10
+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.25f RS=1.35k N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ9714S;DI_DDZ9714S;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9714S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 31.0
.MODEL DF D ( IS=2.50p RS=27.0 N=1.10
+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.99e-016 RS=1.35k N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ9715;DI_DDZ9715;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9715  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 33.9
.MODEL DF D ( IS=5.72p RS=29.4 N=1.10
+ CJO=13.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.14f RS=4.45k N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ9715S;DI_DDZ9715S;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9715S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 34.0
.MODEL DF D ( IS=2.29p RS=26.8 N=1.10
+ CJO=13.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.58e-016 RS=1.45k N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ9716;DI_DDZ9716;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9716  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 36.9
.MODEL DF D ( IS=5.28p RS=29.1 N=1.10
+ CJO=24.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.06f RS=4.45k N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ9716S;DI_DDZ9716S;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9716S  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 36.9
.MODEL DF D ( IS=2.11p RS=26.5 N=1.10
+ CJO=12.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.23e-016 RS=1.45k N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ9717;DI_DDZ9717;Diodes;Zener 10V-50V; 43.0V  0.500W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9717  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 40.8
.MODEL DF D ( IS=4.79p RS=28.9 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.58e-016 RS=6.25k N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ9717S;DI_DDZ9717S;Diodes;Zener 10V-50V; 43.0V  0.200W   Diodes Inc. zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DDZ9717S  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 40.7

.MODEL DF D ( IS=1.92p RS=26.3 N=1.10

+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.83e-016 RS=6.25k N=3.00 )

*SRC=DDZ9V1C;DI_DDZ9V1C;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.500W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9V1C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.76
.MODEL DF D ( IS=22.6p RS=33.3 N=1.10
+ CJO=41.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.53f RS=4.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZ9V1CS;DI_DDZ9V1CS;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZ9V1CS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.68
.MODEL DF D ( IS=9.05p RS=30.7 N=1.10
+ CJO=41.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.81f RS=4.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX10C;DI_DDZX10C;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX10C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 7.61
.MODEL DF D ( IS=12.4p RS=31.6 N=1.10
+ CJO=39.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.47f RS=4.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX10CTS;DI_DDZX10CTS;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX10CTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 7.58
.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10
+ CJO=39.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=4.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX11C;DI_DDZX11C;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX11C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.74
.MODEL DF D ( IS=11.2p RS=31.3 N=1.10
+ CJO=33.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.25f RS=2.30 N=2.97 )
.ENDS

*SRC=DDZX11CTS;DI_DDZX11CTS;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX11CTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.70
.MODEL DF D ( IS=7.49p RS=30.1 N=1.10
+ CJO=33.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.50f RS=2.30 N=2.97 )
.ENDS

*SRC=DDZX12C;DI_DDZX12C;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX12C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 9.69
.MODEL DF D ( IS=10.3p RS=31.0 N=1.10
+ CJO=32.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.06f RS=4.23 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX12CTS;DI_DDZX12CTS;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX12CTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 9.66
.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10
+ CJO=32.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=4.23 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX13B;DI_DDZX13B;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX13B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 10.7
.MODEL DF D ( IS=9.51p RS=30.8 N=1.10
+ CJO=26.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.90f RS=6.23 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX13BTS;DI_DDZX13BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX13BTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 10.6
.MODEL DF D ( IS=6.34p RS=29.7 N=1.10
+ CJO=26.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.27f RS=6.23 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX14;DI_DDZX14;Diodes;Zener 10V-50V; 14.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX14  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 11.6
.MODEL DF D ( IS=8.83p RS=30.6 N=1.10
+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.77f RS=8.23 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX14TS;DI_DDZX14TS;Diodes;Zener 10V-50V; 14.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX14TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 11.6
.MODEL DF D ( IS=5.89p RS=29.4 N=1.10
+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.18f RS=8.23 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX15;DI_DDZX15;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX15  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 12.6
.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=10.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX15TS;DI_DDZX15TS;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX15TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 12.6
.MODEL DF D ( IS=5.49p RS=29.3 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.10f RS=10.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX16;DI_DDZX16;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX16  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 13.6
.MODEL DF D ( IS=7.72p RS=30.2 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.55f RS=10.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX16TS;DI_DDZX16TS;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX16TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 13.6
.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=10.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX18C;DI_DDZX18C;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX18C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 15.5
.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10
+ CJO=21.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=15.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX18CTS;DI_DDZX18CTS;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX18CTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 15.5
.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10
+ CJO=21.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=15.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX20C;DI_DDZX20C;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX20C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 17.5
.MODEL DF D ( IS=6.18p RS=29.6 N=1.10
+ CJO=20.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.24f RS=20.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX20CTS;DI_DDZX20CTS;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX20CTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 17.5
.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10
+ CJO=20.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=20.2 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX22D;DI_DDZX22D;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX22D  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 19.7
.MODEL DF D ( IS=5.62p RS=29.3 N=1.10
+ CJO=18.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.12f RS=14.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX22DTS;DI_DDZX22DTS;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX22DTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 19.6
.MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10
+ CJO=18.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=7.49e-016 RS=14.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX24C;DI_DDZX24C;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX24C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 21.6
.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10
+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=19.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX24CTS;DI_DDZX24CTS;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX24CTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 21.6
.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10
+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=19.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX27D;DI_DDZX27D;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX27D  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 24.6
.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10
+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=29.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX27DTS;DI_DDZX27DTS;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX27DTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 24.5
.MODEL DF D ( IS=3.05p RS=27.6 N=1.10
+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.10e-016 RS=29.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX30D;DI_DDZX30D;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX30D  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 27.5
.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10
+ CJO=15.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=39.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX33;DI_DDZX33;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX33  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 30.4
.MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10
+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=7.49e-016 RS=59.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX33TS;DI_DDZX33TS;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX33TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 30.4
.MODEL DF D ( IS=2.50p RS=27.0 N=1.10
+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.99e-016 RS=59.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX36;DI_DDZX36;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX36  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 33.4
.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10
+ CJO=23.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=69.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX36TS;DI_DDZX36TS;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX36TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 33.3
.MODEL DF D ( IS=2.29p RS=26.8 N=1.10
+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.58e-016 RS=69.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX39F;DI_DDZX39F;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DDZX39  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.3

.MODEL DF D ( IS=3.17p RS=27.7 N=1.10

+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.34e-016 RS=69.5 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=DDZX39FTS;DI_DDZX39FTS;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DDZX39TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.3

.MODEL DF D ( IS=2.11p RS=26.5 N=1.10

+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

*SRC=DDZX43;DI_DDZX43;Diodes;Zener 10V-50V; 43.0V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX43  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 40.3
.MODEL DF D ( IS=2.87p RS=27.4 N=1.10
+ CJO=20.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.75e-016 RS=74.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX43TS;DI_DDZX43TS;Diodes;Zener 10V-50V; 43.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX43TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 40.3
.MODEL DF D ( IS=1.92p RS=26.3 N=1.10
+ CJO=12.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.83e-016 RS=74.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX47TS;DI_DDZX47TS;Diodes;Zener 10V-50V; 47.0V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX47TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 44.3
.MODEL DF D ( IS=1.75p RS=26.0 N=1.10
+ CJO=12.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.51e-016 RS=74.5 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX5V1B;DI_DDZX5V1B;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX5V1B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 2.58
.MODEL DF D ( IS=24.2p RS=33.5 N=1.10
+ CJO=119p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.85f RS=13.1 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX5V1BTS;DI_DDZX5V1BTS;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX5V1BTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 2.55
.MODEL DF D ( IS=16.2p RS=32.3 N=1.10
+ CJO=119p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.23f RS=13.1 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX5V6B;DI_DDZX5V6B;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX5V6B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.19
.MODEL DF D ( IS=22.1p RS=33.2 N=1.10
+ CJO=106p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.41f RS=7.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX5V6BTS;DI_DDZX5V6BTS;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX5V6BTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.16
.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10
+ CJO=106p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=7.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX6V2B;DI_DDZX6V2B;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX6V2B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.87
.MODEL DF D ( IS=19.9p RS=32.9 N=1.10
+ CJO=80.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.99f RS=3.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX6V2BTS;DI_DDZX6V2BTS;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX6V2BTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.83
.MODEL DF D ( IS=13.3p RS=31.8 N=1.10
+ CJO=80.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.66f RS=3.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX6V8C;DI_DDZX6V8C;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX6V8C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 4.52
.MODEL DF D ( IS=18.2p RS=32.7 N=1.10
+ CJO=72.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.64f RS=1.15 N=2.97 )
.ENDS

*SRC=DDZX6V8CTS;DI_DDZX6V8CTS;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX6V8CTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 4.49
.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10
+ CJO=72.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=1.15 N=2.97 )
.ENDS

*SRC=DDZX7V5C;DI_DDZX7V5C;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX7V5C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.17
.MODEL DF D ( IS=16.5p RS=32.4 N=1.10
+ CJO=52.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.30f RS=2.12 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX7V5CTS;DI_DDZX7V5CTS;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX7V5CTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.14
.MODEL DF D ( IS=11.0p RS=31.2 N=1.10
+ CJO=52.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.20f RS=2.12 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX8V2C;DI_DDZX8V2C;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX8V2C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.82
.MODEL DF D ( IS=15.1p RS=32.1 N=1.10
+ CJO=46.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.01f RS=4.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX8V2CTS;DI_DDZX8V2CTS;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX8V2CTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.79
.MODEL DF D ( IS=10.0p RS=31.0 N=1.10
+ CJO=46.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.01f RS=4.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX9689TS;DI_DDZX9689TS;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9689TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.08
.MODEL DF D ( IS=16.2p RS=32.3 N=1.10
+ CJO=119p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.23f RS=3.95k N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX9690TS;DI_DDZX9690TS;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9690TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 3.72
.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10
+ CJO=92.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=946 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX9691TS;DI_DDZX9691TS;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9691TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.28
.MODEL DF D ( IS=13.3p RS=31.8 N=1.10
+ CJO=79.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.66f RS=230 N=1.49 )
.ENDS

*SRC=DDZX9692TS;DI_DDZX9692TS;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9692TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.71
.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10
+ CJO=52.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=23.0 N=0.149 )
.ENDS

*SRC=DDZX9693TS;DI_DDZX9693TS;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9693TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 7.41
.MODEL DF D ( IS=11.0p RS=31.2 N=1.10
+ CJO=52.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.20f RS=23.0 N=0.149 )
.ENDS

*SRC=DDZX9694TS;DI_DDZX9694TS;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9694TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.06
.MODEL DF D ( IS=10.0p RS=31.0 N=1.10
+ CJO=47.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.01f RS=34.5 N=0.223 )
.ENDS

*SRC=DDZX9696TS;DI_DDZX9696TS;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9696TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.89
.MODEL DF D ( IS=9.05p RS=30.7 N=1.10
+ CJO=46.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.81f RS=50.6 N=0.327 )
.ENDS

*SRC=DDZX9697TS;DI_DDZX9697TS;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9697TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 9.72
.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10
+ CJO=39.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZX9699TS;DI_DDZX9699TS;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9699TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 11.7
.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10
+ CJO=32.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZX9700TS;DI_DDZX9700TS;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9700TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 12.7
.MODEL DF D ( IS=6.34p RS=29.7 N=1.10
+ CJO=30.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.27f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZX9702TS;DI_DDZX9702TS;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9702TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 14.7
.MODEL DF D ( IS=5.49p RS=29.3 N=1.10
+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.10f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZX9703TS;DI_DDZX9703TS;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9703TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 15.7
.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10
+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZX9705TS;DI_DDZX9705TS;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9705TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 17.7
.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10
+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZX9707TS;DI_DDZX9707TS;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9707TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 19.7
.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10
+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=69.0 N=0.446 )
.ENDS

*SRC=DDZX9708TS;DI_DDZX9708TS;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9708TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 21.6
.MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10
+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=7.49e-016 RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZX9709TS;DI_DDZX9709TS;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9709TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 23.6
.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10
+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZX9711TS;DI_DDZX9711TS;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9711TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 26.6
.MODEL DF D ( IS=3.05p RS=27.6 N=1.10
+ CJO=15.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.10e-016 RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZX9712TS;DI_DDZX9712TS;Diodes;Zener 10V-50V; 28.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9712TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 27.6
.MODEL DF D ( IS=2.94p RS=27.5 N=1.10
+ CJO=15.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.89e-016 RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZX9713TS;DI_DDZX9713TS;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9713TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 29.6
.MODEL DF D ( IS=2.75p RS=27.3 N=1.10
+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.49e-016 RS=92.0 N=0.594 )
.ENDS

*SRC=DDZX9714TS;DI_DDZX9714TS;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9714TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 31.0
.MODEL DF D ( IS=2.50p RS=27.0 N=1.10
+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.99e-016 RS=1.35k N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX9715TS;DI_DDZX9715TS;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9715TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 34.0
.MODEL DF D ( IS=2.29p RS=26.8 N=1.10
+ CJO=13.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.58e-016 RS=1.45k N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX9716TS;DI_DDZX9716TS;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.200W   Diodes Inc. zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9716TS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 36.9
.MODEL DF D ( IS=2.11p RS=26.5 N=1.10
+ CJO=12.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.23e-016 RS=1.45k N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX9717TS;DI_DDZX9717TS;Diodes;Zener 10V-50V; 43.0V  0.200W   Diodes Inc. zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DDZX9717TS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 40.7

.MODEL DF D ( IS=1.92p RS=26.3 N=1.10

+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.83e-016 RS=6.25k N=3.00 )

*SRC=DDZX9V1C;DI_DDZX9V1C;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.300W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9V1C  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.72
.MODEL DF D ( IS=13.6p RS=31.8 N=1.10
+ CJO=41.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.72f RS=4.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DDZX9V1CTS;DI_DDZX9V1CTS;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.200W   Diodes Inc. ZENER
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_DDZX9V1CTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.68
.MODEL DF D ( IS=9.05p RS=30.7 N=1.10
+ CJO=41.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=1.81f RS=4.11 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=DFLZ10;DI_DFLZ10;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ10  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.86

.MODEL DF D ( IS=41.2p RS=0.773 N=1.10

+ CJO=622p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24f RS=0.230 N=1.49 )

*SRC=DFLZ11;DI_DFLZ11;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ11  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.58

.MODEL DF D ( IS=37.5p RS=0.759 N=1.10

+ CJO=478p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.49f RS=2.45 N=3.00 )

*SRC=DFLZ12;DI_DFLZ12;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ12  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.58

.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=0.747 N=1.10

+ CJO=427p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=2.45 N=3.00 )

*SRC=DFLZ13;DI_DFLZ13;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ13  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.5

.MODEL DF D ( IS=31.7p RS=0.736 N=1.10

+ CJO=415p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.34f RS=3.45 N=3.00 )

*SRC=DFLZ15;DI_DFLZ15;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ15  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.5

.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=0.715 N=1.10

+ CJO=402p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=3.45 N=3.00 )

*SRC=DFLZ16;DI_DFLZ16;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ16  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.7

.MODEL DF D ( IS=25.7p RS=0.706 N=1.10

+ CJO=371p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.15f RS=2.89 N=3.00 )

*SRC=DFLZ18;DI_DFLZ18;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ18  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.6

.MODEL DF D ( IS=22.9p RS=0.689 N=1.10

+ CJO=332p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58f RS=2.89 N=3.00 )

*SRC=DFLZ20;DI_DFLZ20;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ20  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.6

.MODEL DF D ( IS=20.6p RS=0.674 N=1.10

+ CJO=313p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.12f RS=2.89 N=3.00 )

*SRC=DFLZ22;DI_DFLZ22;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ22  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.6

.MODEL DF D ( IS=18.7p RS=0.661 N=1.10

+ CJO=277p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.75f RS=2.89 N=3.00 )

*SRC=DFLZ24;DI_DFLZ24;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ24  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.6

.MODEL DF D ( IS=17.2p RS=0.648 N=1.10

+ CJO=259p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.43f RS=2.89 N=3.00 )

*SRC=DFLZ27;DI_DFLZ27;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ27  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.6

.MODEL DF D ( IS=15.3p RS=0.631 N=1.10

+ CJO=253p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.05f RS=2.89 N=3.00 )

*SRC=DFLZ33;DI_DFLZ33;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ33  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.6

.MODEL DF D ( IS=12.5p RS=0.603 N=1.10

+ CJO=220p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.50f RS=2.89 N=3.00 )

*SRC=DFLZ36;DI_DFLZ36;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ36  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 34.9

.MODEL DF D ( IS=11.4p RS=0.590 N=1.10

+ CJO=220p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.29f RS=1.15 N=1.49 )

*SRC=DFLZ39;DI_DFLZ39;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ39  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 37.9

.MODEL DF D ( IS=10.6p RS=0.579 N=1.10

+ CJO=220p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.11f RS=1.15 N=1.49 )

*SRC=DFLZ5V1;DI_DFLZ5V1;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ5V1  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.69

.MODEL DF D ( IS=80.8p RS=0.869 N=1.10

+ CJO=1.80n VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=16.2f RS=1.22 N=3.00 )

*SRC=DFLZ5V6;DI_DFLZ5V6;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ5V6  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.30

.MODEL DF D ( IS=73.6p RS=0.856 N=1.10

+ CJO=1.52n VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=14.7f RS=0.230 N=2.97 )

*SRC=DFLZ6V2;DI_DFLZ6V2;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ6V2  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.89

.MODEL DF D ( IS=66.5p RS=0.841 N=1.10

+ CJO=1.26n VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=13.3f RS=0.230 N=2.97 )

*SRC=DFLZ6V8;DI_DFLZ6V8;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ6V8  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 4.49

.MODEL DF D ( IS=60.6p RS=0.828 N=1.10

+ CJO=1.02n VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=12.1f RS=0.230 N=2.97 )

*SRC=DFLZ7V5;DI_DFLZ7V5;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ7V5  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.18

.MODEL DF D ( IS=54.9p RS=0.814 N=1.10

+ CJO=926p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=11.0f RS=0.230 N=2.97 )

*SRC=DFLZ8V2;DI_DFLZ8V2;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ8V2  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.87

.MODEL DF D ( IS=50.2p RS=0.801 N=1.10

+ CJO=767p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=10.0f RS=0.230 N=2.97 )

*SRC=DFLZ9V1;DI_DFLZ9V1;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  1.00W   DIODES INC ZENER

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DFLZ9V1  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.96

.MODEL DF D ( IS=45.3p RS=0.786 N=1.10

+ CJO=688p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.05f RS=0.230 N=1.49 )

*SRC=DZ23C10;DI_DZ23C10;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C10  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.81

.MODEL DF D ( IS=14.4p RS=32.0 N=1.10

+ CJO=24.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.88f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=DZ23C11;DI_DZ23C11;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C11  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.80

.MODEL DF D ( IS=13.1p RS=31.7 N=1.10

+ CJO=45.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.62f RS=4.60 N=2.97 )

*SRC=DZ23C12;DI_DZ23C12;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C12  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.75

.MODEL DF D ( IS=12.0p RS=31.5 N=1.10

+ CJO=42.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.40f RS=9.46 N=3.00 )

*SRC=DZ23C13;DI_DZ23C13;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C13  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.7

.MODEL DF D ( IS=11.1p RS=31.3 N=1.10

+ CJO=40.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.22f RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C15;DI_DZ23C15;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C15  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.7

.MODEL DF D ( IS=9.61p RS=30.8 N=1.10

+ CJO=37.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.92f RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C16;DI_DZ23C16;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C16  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.7

.MODEL DF D ( IS=9.01p RS=30.7 N=1.10

+ CJO=35.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.80f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C18;DI_DZ23C18;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C18  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.6

.MODEL DF D ( IS=8.01p RS=30.3 N=1.10

+ CJO=33.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.60f RS=29.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C20;DI_DZ23C20;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C20  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.6

.MODEL DF D ( IS=7.21p RS=30.0 N=1.10

+ CJO=31.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.44f RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C22;DI_DZ23C22;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C22  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.6

.MODEL DF D ( IS=6.55p RS=29.8 N=1.10

+ CJO=30.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.31f RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C24;DI_DZ23C24;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C24  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.5

.MODEL DF D ( IS=6.01p RS=29.5 N=1.10

+ CJO=28.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.20f RS=54.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C27;DI_DZ23C27;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C27  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.4

.MODEL DF D ( IS=5.34p RS=29.2 N=1.10

+ CJO=27.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.07f RS=64.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C2V7;DI_DZ23C2V7;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C2V7  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.190

.MODEL DF D ( IS=53.4p RS=35.7 N=1.10

+ CJO=172p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=10.7f RS=84.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C30;DI_DZ23C30;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C30  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 27.4

.MODEL DF D ( IS=4.81p RS=28.9 N=1.10

+ CJO=26.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.61e-016 RS=64.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C33;DI_DZ23C33;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C33  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.4

.MODEL DF D ( IS=4.37p RS=28.6 N=1.10

+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.74e-016 RS=64.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C36;DI_DZ23C36;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C36  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 33.3

.MODEL DF D ( IS=4.01p RS=28.4 N=1.10

+ CJO=24.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.01e-016 RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C39;DI_DZ23C39;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C39  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.1

.MODEL DF D ( IS=3.70p RS=28.1 N=1.10

+ CJO=23.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.39e-016 RS=114 N=3.00 )

*SRC=DZ23C3V0;DI_DZ23C3V0;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C3V0  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.507

.MODEL DF D ( IS=48.1p RS=35.4 N=1.10

+ CJO=147p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.61f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C3V3;DI_DZ23C3V3;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C3V3  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.799

.MODEL DF D ( IS=43.7p RS=35.2 N=1.10

+ CJO=127p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.74f RS=79.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C3V6;DI_DZ23C3V6;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C3V6  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.12

.MODEL DF D ( IS=40.1p RS=34.9 N=1.10

+ CJO=112p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.01f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C3V9;DI_DZ23C3V9;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C3V9  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.41

.MODEL DF D ( IS=37.0p RS=34.7 N=1.10

+ CJO=99.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.39f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C43;DI_DZ23C43;Diodes;Zener 10V-50V; 43.0V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C43  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 40.0

.MODEL DF D ( IS=3.35p RS=27.8 N=1.10

+ CJO=22.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.71e-016 RS=134 N=3.00 )

*SRC=DZ23C47;DI_DZ23C47;Diodes;Zener 10V-50V; 47.0V  0.300W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C47  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 43.9

.MODEL DF D ( IS=3.07p RS=27.6 N=1.10

+ CJO=22.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.14e-016 RS=154 N=3.00 )

*SRC=DZ23C4V3;DI_DZ23C4V3;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C4V3  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.80

.MODEL DF D ( IS=33.5p RS=34.4 N=1.10

+ CJO=85.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.71f RS=74.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C4V7;DI_DZ23C4V7;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C4V7  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.25

.MODEL DF D ( IS=30.7p RS=34.2 N=1.10

+ CJO=74.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.14f RS=64.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C51;DI_DZ23C51;Diodes;Zener >50V; 51.0V  0.300W   Diodes Inc. zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C51  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 48.5

.MODEL DF D ( IS=2.83p RS=1.77 N=1.10

+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.65e-016 RS=141 N=3.00 )

*SRC=DZ23C5V1;DI_DZ23C5V1;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C5V1  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.74

.MODEL DF D ( IS=28.3p RS=33.9 N=1.10

+ CJO=66.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.65f RS=44.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C5V6;DI_DZ23C5V6;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C5V6  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.33

.MODEL DF D ( IS=25.7p RS=33.7 N=1.10

+ CJO=57.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.15f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=DZ23C6V2;DI_DZ23C6V2;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C6V2  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.12

.MODEL DF D ( IS=23.3p RS=33.4 N=1.10

+ CJO=49.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.65f RS=2.30 N=1.49 )

*SRC=DZ23C6V8;DI_DZ23C6V8;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C6V8  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.18

.MODEL DF D ( IS=21.2p RS=33.1 N=1.10

+ CJO=43.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.24f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=DZ23C7V5;DI_DZ23C7V5;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C7V5  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.87

.MODEL DF D ( IS=19.2p RS=32.8 N=1.10

+ CJO=37.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.85f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=DZ23C8V2;DI_DZ23C8V2;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C8V2  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.57

.MODEL DF D ( IS=17.6p RS=32.6 N=1.10

+ CJO=32.5p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.52f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=DZ23C9V1;DI_DZ23C9V1;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.300W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_DZ23C9V1  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.46

.MODEL DF D ( IS=15.8p RS=32.3 N=1.10

+ CJO=27.8p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.17f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=MMBZ5221B;DI_MMBZ5221B;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_MMBZ5221B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0
.MODEL DF D ( IS=60.1p RS=36.1 N=1.10
+ CJO=205p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=12.0f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5221BS;DI_MMBZ5221BS;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5221BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=34.5 N=1.10

+ CJO=340p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5221BT;DI_MMBZ5221BT;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5221BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=25.7p RS=33.7 N=1.10

+ CJO=205p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.15f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5221BTS;DI_MMBZ5221BTS;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5221BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=34.5 N=1.10

+ CJO=340p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5221BW;DI_MMBZ5221BW;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5221BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=34.5 N=1.10

+ CJO=205p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5222B;DI_MMBZ5222B;Diodes;Zener <=10V; 2.50V  0.350W   Diodes Inc Zener 5%

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5222B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=57.7p RS=36.0 N=1.10

+ CJO=255p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

*SRC=MMBZ5223B;DI_MMBZ5223B;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_MMBZ5223B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0
.MODEL DF D ( IS=53.4p RS=35.7 N=1.10
+ CJO=172p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=10.7f RS=26.1 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=MMBZ5223BS;DI_MMBZ5223BS;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5223BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=30.5p RS=34.1 N=1.10

+ CJO=275p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5223BT;DI_MMBZ5223BT;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5223BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=22.9p RS=33.3 N=1.10

+ CJO=172p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5223BTS;DI_MMBZ5223BTS;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5223BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=30.5p RS=34.1 N=1.10

+ CJO=275p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5223BW;DI_MMBZ5223BW;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5223BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=30.5p RS=34.1 N=1.10

+ CJO=172p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5225B;DI_MMBZ5225B;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_MMBZ5225B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0.274
.MODEL DF D ( IS=48.1p RS=35.4 N=1.10
+ CJO=147p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.61f RS=26.1 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=MMBZ5225BS;DI_MMBZ5225BS;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5225BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.230

.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=33.8 N=1.10

+ CJO=240p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5225BT;DI_MMBZ5225BT;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5225BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.208

.MODEL DF D ( IS=20.6p RS=33.0 N=1.10

+ CJO=147p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.12f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5225BTS;DI_MMBZ5225BTS;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5225BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.230

.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=33.8 N=1.10

+ CJO=240p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5225BW;DI_MMBZ5225BW;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5225BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.230

.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=33.8 N=1.10

+ CJO=147p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5226B;DI_MMBZ5226B;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_MMBZ5226B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0.606
.MODEL DF D ( IS=43.7p RS=35.2 N=1.10
+ CJO=127p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.74f RS=24.1 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=MMBZ5226BS;DI_MMBZ5226BS;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5226BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.563

.MODEL DF D ( IS=25.0p RS=33.6 N=1.10

+ CJO=230p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.99f RS=24.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5226BT;DI_MMBZ5226BT;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5226BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.541

.MODEL DF D ( IS=18.7p RS=32.7 N=1.10

+ CJO=127p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.75f RS=24.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5226BTS;DI_MMBZ5226BTS;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.200W   Diodes
Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg. *SYM=HZEN .SUBCKT DI_MMBZ5226BTS  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0.563
.MODEL DF D ( IS=25.0p RS=33.6 N=1.10
+ CJO=230p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

*SRC=MMBZ5226BW;DI_MMBZ5226BW;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5226BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.563

.MODEL DF D ( IS=25.0p RS=33.6 N=1.10

+ CJO=127p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.99f RS=24.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5227B;DI_MMBZ5227B;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_MMBZ5227B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 0.980
.MODEL DF D ( IS=40.1p RS=34.9 N=1.10
+ CJO=112p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.01f RS=20.1 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=MMBZ5227BS;DI_MMBZ5227BS;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5227BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.936

.MODEL DF D ( IS=22.9p RS=33.3 N=1.10

+ CJO=190p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58f RS=20.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5227BT;DI_MMBZ5227BT;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5227BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.914

.MODEL DF D ( IS=17.2p RS=32.5 N=1.10

+ CJO=112p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.43f RS=20.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5227BTS;DI_MMBZ5227BTS;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5227BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.936

.MODEL DF D ( IS=22.9p RS=33.3 N=1.10

+ CJO=190p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58f RS=20.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5227BW;DI_MMBZ5227BW;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5227BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.936

.MODEL DF D ( IS=22.9p RS=33.3 N=1.10

+ CJO=112p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58f RS=20.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5228B;DI_MMBZ5228B;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_MMBZ5228B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 1.29
.MODEL DF D ( IS=37.0p RS=34.7 N=1.10
+ CJO=99.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=7.39f RS=19.1 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=MMBZ5228BS;DI_MMBZ5228BS;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5228BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.25

.MODEL DF D ( IS=21.1p RS=33.1 N=1.10

+ CJO=180p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.23f RS=19.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5228BT;DI_MMBZ5228BT;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5228BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.23

.MODEL DF D ( IS=15.8p RS=32.3 N=1.10

+ CJO=99.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.17f RS=19.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5228BTS;DI_MMBZ5228BTS;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5228BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.25

.MODEL DF D ( IS=21.1p RS=33.1 N=1.10

+ CJO=180p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.23f RS=19.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5228BW;DI_MMBZ5228BW;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5228BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.25

.MODEL DF D ( IS=21.1p RS=33.1 N=1.10

+ CJO=99.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.23f RS=19.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5229B;DI_MMBZ5229B;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.350W   Diodes Inc. 
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_MMBZ5229B  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 1.71
.MODEL DF D ( IS=33.5p RS=34.4 N=1.10
+ CJO=85.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.71f RS=18.1 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=MMBZ5229BS;DI_MMBZ5229BS;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5229BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.66

.MODEL DF D ( IS=19.2p RS=32.8 N=1.10

+ CJO=170p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.83f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5229BT;DI_MMBZ5229BT;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5229BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.64

.MODEL DF D ( IS=14.4p RS=32.0 N=1.10

+ CJO=85.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.87f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5229BTS;DI_MMBZ5229BTS;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5229BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.66

.MODEL DF D ( IS=19.2p RS=32.8 N=1.10

+ CJO=170p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.83f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5229BW;DI_MMBZ5229BW;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5229BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.66

.MODEL DF D ( IS=19.2p RS=32.8 N=1.10

+ CJO=85.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.83f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5230B;DI_MMBZ5230B;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5230B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.16

.MODEL DF D ( IS=30.7p RS=34.2 N=1.10

+ CJO=74.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.14f RS=15.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5230BS;DI_MMBZ5230BS;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5230BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.12

.MODEL DF D ( IS=17.5p RS=32.6 N=1.10

+ CJO=160p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.51f RS=15.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5230BT;DI_MMBZ5230BT;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5230BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.09

.MODEL DF D ( IS=13.1p RS=31.7 N=1.10

+ CJO=74.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.63f RS=15.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5230BTS;DI_MMBZ5230BTS;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5230BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.12

.MODEL DF D ( IS=17.5p RS=32.6 N=1.10

+ CJO=160p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.51f RS=15.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5230BW;DI_MMBZ5230BW;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5230BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.12

.MODEL DF D ( IS=17.5p RS=32.6 N=1.10

+ CJO=74.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.51f RS=15.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5231B;DI_MMBZ5231B;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5231B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.59

.MODEL DF D ( IS=28.3p RS=33.9 N=1.10

+ CJO=66.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.65f RS=13.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5231BS;DI_MMBZ5231BS;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5231BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.55

.MODEL DF D ( IS=16.2p RS=32.3 N=1.10

+ CJO=145p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.23f RS=13.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5231BT;DI_MMBZ5231BT;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5231BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.53

.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10

+ CJO=66.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=13.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5231BTS;DI_MMBZ5231BTS;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5231BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.55

.MODEL DF D ( IS=16.2p RS=32.3 N=1.10

+ CJO=145p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.23f RS=13.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5231BW;DI_MMBZ5231BW;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5231BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.55

.MODEL DF D ( IS=16.2p RS=32.3 N=1.10

+ CJO=66.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.23f RS=13.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5232B;DI_MMBZ5232B;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5232B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.21

.MODEL DF D ( IS=25.7p RS=33.7 N=1.10

+ CJO=57.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.15f RS=7.11 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5232BS;DI_MMBZ5232BS;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5232BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.16

.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10

+ CJO=130p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=7.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5232BT;DI_MMBZ5232BT;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5232BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.14

.MODEL DF D ( IS=11.0p RS=31.2 N=1.10

+ CJO=57.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.21f RS=7.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5232BTS;DI_MMBZ5232BTS;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5232BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.16

.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10

+ CJO=130p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=7.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5232BW;DI_MMBZ5232BW;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5232BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.16

.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10

+ CJO=57.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=7.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5233B;DI_MMBZ5233B;Diodes;Zener <=10V; 6.00V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5233B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.68

.MODEL DF D ( IS=24.0p RS=33.5 N=1.10

+ CJO=51.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.81f RS=3.11 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5233BS;DI_MMBZ5233BS;Diodes;Zener <=10V; 6.00V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5233BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.64

.MODEL DF D ( IS=13.7p RS=31.9 N=1.10

+ CJO=125p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.75f RS=3.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5233BTS;DI_MMBZ5233BTS;Diodes;Zener <=10V; 6.00V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5233BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.64

.MODEL DF D ( IS=13.7p RS=31.9 N=1.10

+ CJO=125p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.75f RS=3.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5234B;DI_MMBZ5234B;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5234B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.88

.MODEL DF D ( IS=23.3p RS=33.4 N=1.10

+ CJO=49.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.65f RS=3.11 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5234BS;DI_MMBZ5234BS;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5234BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.83

.MODEL DF D ( IS=13.3p RS=31.8 N=1.10

+ CJO=120p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.66f RS=3.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5234BT;DI_MMBZ5234BT;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5234BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.81

.MODEL DF D ( IS=9.97p RS=31.0 N=1.10

+ CJO=49.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.99f RS=3.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5234BTS;DI_MMBZ5234BTS;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5234BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.83

.MODEL DF D ( IS=13.3p RS=31.8 N=1.10

+ CJO=120p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.66f RS=3.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5234BW;DI_MMBZ5234BW;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5234BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.83

.MODEL DF D ( IS=13.3p RS=31.8 N=1.10

+ CJO=49.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.66f RS=3.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5235B;DI_MMBZ5235B;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5235B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 4.53

.MODEL DF D ( IS=21.2p RS=33.1 N=1.10

+ CJO=43.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.24f RS=1.15 N=2.97 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5235BS;DI_MMBZ5235BS;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5235BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 4.49

.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10

+ CJO=110p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=1.15 N=2.97 )

*SRC=MMBZ5235BT;DI_MMBZ5235BT;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5235BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 4.47

.MODEL DF D ( IS=9.09p RS=30.7 N=1.10

+ CJO=43.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.82f RS=1.15 N=2.97 )

*SRC=MMBZ5235BTS;DI_MMBZ5235BTS;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5235BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 4.49

.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10

+ CJO=110p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=1.15 N=2.97 )

*SRC=MMBZ5235BW;DI_MMBZ5235BW;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5235BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 4.49

.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10

+ CJO=43.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=1.15 N=2.97 )

*SRC=MMBZ5236B;DI_MMBZ5236B;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5236B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.18

.MODEL DF D ( IS=19.2p RS=32.8 N=1.10

+ CJO=37.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.85f RS=2.12 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5236BS;DI_MMBZ5236BS;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5236BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.14

.MODEL DF D ( IS=11.0p RS=31.2 N=1.10

+ CJO=95.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.20f RS=2.12 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5236BT;DI_MMBZ5236BT;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.150W   Diodes

Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5236BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.12

.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10

+ CJO=37.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

*SRC=MMBZ5236BTS;DI_MMBZ5236BTS;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5236BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.14

.MODEL DF D ( IS=11.0p RS=31.2 N=1.10

+ CJO=95.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.20f RS=2.12 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5236BW;DI_MMBZ5236BW;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5236BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.14

.MODEL DF D ( IS=11.0p RS=31.2 N=1.10

+ CJO=37.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.20f RS=2.12 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5237B;DI_MMBZ5237B;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5237B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.84

.MODEL DF D ( IS=17.6p RS=32.6 N=1.10

+ CJO=32.5p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.52f RS=4.11 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5237BS;DI_MMBZ5237BS;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5237BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.79

.MODEL DF D ( IS=10.0p RS=31.0 N=1.10

+ CJO=88.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.01f RS=4.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5237BT;DI_MMBZ5237BT;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5237BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.77

.MODEL DF D ( IS=7.54p RS=30.2 N=1.10

+ CJO=32.5p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.51f RS=4.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5237BTS;DI_MMBZ5237BTS;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5237BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.79

.MODEL DF D ( IS=10.0p RS=31.0 N=1.10

+ CJO=88.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.01f RS=4.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5237BW;DI_MMBZ5237BW;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5237BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.79

.MODEL DF D ( IS=10.0p RS=31.0 N=1.10

+ CJO=32.5p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.01f RS=4.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5238B;DI_MMBZ5238B;Diodes;Zener <=10V; 8.70V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5238B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.33

.MODEL DF D ( IS=16.6p RS=32.4 N=1.10

+ CJO=29.7p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.31f RS=4.11 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5238BS;DI_MMBZ5238BS;Diodes;Zener <=10V; 8.70V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5238BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.29

.MODEL DF D ( IS=9.47p RS=30.8 N=1.10

+ CJO=83.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.89f RS=4.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5238BTS;DI_MMBZ5238BTS;Diodes;Zener <=10V; 8.70V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5238BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.29

.MODEL DF D ( IS=9.47p RS=30.8 N=1.10

+ CJO=83.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.89f RS=4.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5239B;DI_MMBZ5239B;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5239B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.69

.MODEL DF D ( IS=15.8p RS=32.3 N=1.10

+ CJO=27.8p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.17f RS=6.11 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5239BS;DI_MMBZ5239BS;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5239BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.64

.MODEL DF D ( IS=9.05p RS=30.7 N=1.10

+ CJO=80.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.81f RS=6.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5239BT;DI_MMBZ5239BT;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5239BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.62

.MODEL DF D ( IS=6.79p RS=29.9 N=1.10

+ CJO=27.8p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.36f RS=6.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5239BTS;DI_MMBZ5239BTS;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5239BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.64

.MODEL DF D ( IS=9.05p RS=30.7 N=1.10

+ CJO=80.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.81f RS=6.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5239BW;DI_MMBZ5239BW;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5239BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.64

.MODEL DF D ( IS=9.05p RS=30.7 N=1.10

+ CJO=27.8p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.81f RS=6.11 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5240B;DI_MMBZ5240B;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5240B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.44

.MODEL DF D ( IS=14.4p RS=32.0 N=1.10

+ CJO=24.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.88f RS=13.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5240BS;DI_MMBZ5240BS;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5240BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.40

.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10

+ CJO=77.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=13.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5240BT;DI_MMBZ5240BT;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5240BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.37

.MODEL DF D ( IS=6.18p RS=29.6 N=1.10

+ CJO=24.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.24f RS=13.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5240BTS;DI_MMBZ5240BTS;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5240BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.40

.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10

+ CJO=77.0p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=13.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5240BW;DI_MMBZ5240BW;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5240BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.40

.MODEL DF D ( IS=8.24p RS=30.4 N=1.10

+ CJO=24.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.65f RS=13.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5241B;DI_MMBZ5241B;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5241B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.33

.MODEL DF D ( IS=13.1p RS=31.7 N=1.10

+ CJO=45.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.62f RS=18.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5241BS;DI_MMBZ5241BS;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5241BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.29

.MODEL DF D ( IS=7.49p RS=30.1 N=1.10

+ CJO=75.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.50f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5241BT;DI_MMBZ5241BT;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5241BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.27

.MODEL DF D ( IS=5.62p RS=29.3 N=1.10

+ CJO=45.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.12f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5241BTS;DI_MMBZ5241BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5241BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.29

.MODEL DF D ( IS=7.49p RS=30.1 N=1.10

+ CJO=75.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.50f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5241BW;DI_MMBZ5241BW;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5241BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.29

.MODEL DF D ( IS=7.49p RS=30.1 N=1.10

+ CJO=45.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.50f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ524B;DI_MMBZ5242B;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5242B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.17

.MODEL DF D ( IS=12.0p RS=31.5 N=1.10

+ CJO=42.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.40f RS=26.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5242BS;DI_MMBZ5242BS;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5242BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.12

.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10

+ CJO=74.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5242BT;DI_MMBZ5242BT;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.150W   Diodes

Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5242BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.10

.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10

+ CJO=42.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

*SRC=MMBZ5242BTS;DI_MMBZ5242BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5242BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.12

.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10

+ CJO=74.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5242BW;DI_MMBZ5242BW;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5242BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.12

.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10

+ CJO=42.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5243B;DI_MMBZ5243B;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5243B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.5

.MODEL DF D ( IS=11.1p RS=31.3 N=1.10

+ CJO=40.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.22f RS=9.11 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5243BS;DI_MMBZ5243BS;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5243BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.7

.MODEL DF D ( IS=6.34p RS=29.7 N=1.10

+ CJO=66.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.27f RS=4.82 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5243BT;DI_MMBZ5243BT;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5243BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.5

.MODEL DF D ( IS=4.75p RS=28.8 N=1.10

+ CJO=40.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.51e-016 RS=21.8 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5243BTS;DI_MMBZ5243BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5243BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.7

.MODEL DF D ( IS=6.34p RS=29.7 N=1.10

+ CJO=66.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.27f RS=4.82 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5243BW;DI_MMBZ5243BW;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5243BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.7

.MODEL DF D ( IS=6.34p RS=29.7 N=1.10

+ CJO=40.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.27f RS=4.82 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5244B;DI_MMBZ5244B;Diodes;Zener 10V-50V; 14.0V  0.350W   Diodes Inc. Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5244B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 11.7

.MODEL DF D ( IS=10.3p RS=1.77 N=1.10

+ CJO=31.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.06f RS=6.37 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5245B;DI_MMBZ5245B;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5245B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.4

.MODEL DF D ( IS=9.61p RS=30.8 N=1.10

+ CJO=37.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.92f RS=12.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5245BS;DI_MMBZ5245BS;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5245BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.6

.MODEL DF D ( IS=5.49p RS=29.3 N=1.10

+ CJO=60.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.10f RS=6.86 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5245BT;DI_MMBZ5245BT;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5245BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.4

.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10

+ CJO=40.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=28.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5245BTS;DI_MMBZ5245BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5245BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.6

.MODEL DF D ( IS=5.49p RS=29.3 N=1.10

+ CJO=60.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.10f RS=6.86 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5245BW;DI_MMBZ5245BW;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5245BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.6

.MODEL DF D ( IS=5.49p RS=29.3 N=1.10

+ CJO=37.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.10f RS=6.86 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5246B;DI_MMBZ5246B;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5246B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.4

.MODEL DF D ( IS=9.01p RS=30.7 N=1.10

+ CJO=35.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.80f RS=13.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5246BS;DI_MMBZ5246BS;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5246BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.6

.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10

+ CJO=58.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=7.04 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5246BT;DI_MMBZ5246BT;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5246BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.6

.MODEL DF D ( IS=3.86p RS=28.2 N=1.10

+ CJO=35.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.73e-016 RS=7.04 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5246BTS;DI_MMBZ5246BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5246BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.6

.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10

+ CJO=58.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=7.04 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5246BW;DI_MMBZ5246BW;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5246BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.6

.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10

+ CJO=35.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=7.04 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5248B;DI_MMBZ5248B;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5248B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.3

.MODEL DF D ( IS=8.01p RS=30.3 N=1.10

+ CJO=33.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.60f RS=17.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5248BS;DI_MMBZ5248BS;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5248BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.6

.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10

+ CJO=53.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=9.90 N=3.00 )

SRC=MMBZ5248BT;DI_MMBZ5248BT;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5248BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.6

.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10

+ CJO=33.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=9.90 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5248BTS;DI_MMBZ5248BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5248BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.6

.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10

+ CJO=53.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=9.90 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5248BW;DI_MMBZ5248BW;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5248BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.6

.MODEL DF D ( IS=4.58p RS=28.7 N=1.10

+ CJO=33.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.16e-016 RS=9.90 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5250B;DI_MMBZ5250B;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5250B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.2

.MODEL DF D ( IS=7.21p RS=30.0 N=1.10

+ CJO=31.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.44f RS=21.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5250BS;DI_MMBZ5250BS;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5250BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.6

.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10

+ CJO=50.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=12.5 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5250BT;DI_MMBZ5250BT;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5250BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.6

.MODEL DF D ( IS=3.09p RS=27.6 N=1.10

+ CJO=31.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.18e-016 RS=12.5 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5250BTS;DI_MMBZ5250BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5250BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.6

.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10

+ CJO=50.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=12.5 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5250BW;DI_MMBZ5250BW;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5250BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.6

.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10

+ CJO=31.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=12.5 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5251B;DI_MMBZ5251B;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5251B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.1

.MODEL DF D ( IS=6.55p RS=29.8 N=1.10

+ CJO=30.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.31f RS=25.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5251BS;DI_MMBZ5251BS;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5251BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.6

.MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10

+ CJO=48.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.49e-016 RS=15.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5251BT;DI_MMBZ5251BT;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5251BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.6

.MODEL DF D ( IS=2.81p RS=27.3 N=1.10

+ CJO=30.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.62e-016 RS=15.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5251BTS;DI_MMBZ5251BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5251BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.6

.MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10

+ CJO=48.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.49e-016 RS=15.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5251BW;DI_MMBZ5251BW;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5251BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.6

.MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10

+ CJO=30.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.49e-016 RS=15.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5252B;DI_MMBZ5252B;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5252B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.1

.MODEL DF D ( IS=6.01p RS=29.5 N=1.10

+ CJO=28.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.20f RS=29.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5252BS;DI_MMBZ5252BS;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5252BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.6

.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10

+ CJO=45.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5252BT;DI_MMBZ5252BT;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5252BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.6

.MODEL DF D ( IS=2.57p RS=27.1 N=1.10

+ CJO=28.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.15e-016 RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5252BTS;DI_MMBZ5252BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5252BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.6

.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10

+ CJO=45.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5252BW;DI_MMBZ5252BW;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5252BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.6

.MODEL DF D ( IS=3.43p RS=27.9 N=1.10

+ CJO=28.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87e-016 RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5254B;DI_MMBZ5254B;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5254B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 23.9

.MODEL DF D ( IS=5.34p RS=29.2 N=1.10

+ CJO=27.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.07f RS=37.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5254BS;DI_MMBZ5254BS;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5254BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.6

.MODEL DF D ( IS=3.05p RS=27.6 N=1.10

+ CJO=42.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10e-016 RS=25.5 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5254BT;DI_MMBZ5254BT;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5254BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.5

.MODEL DF D ( IS=2.29p RS=26.8 N=1.10

+ CJO=27.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58e-016 RS=25.5 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5254BTS;DI_MMBZ5254BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5254BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.6

.MODEL DF D ( IS=3.05p RS=27.6 N=1.10

+ CJO=42.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10e-016 RS=25.5 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5254BW;DI_MMBZ5254BW;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5254BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.6

.MODEL DF D ( IS=3.05p RS=27.6 N=1.10

+ CJO=27.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.10e-016 RS=25.5 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5255B;DI_MMBZ5255B;Diodes;Zener 10V-50V; 28.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5255B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.8

.MODEL DF D ( IS=5.15p RS=29.1 N=1.10

+ CJO=26.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.03f RS=40.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5255BS;DI_MMBZ5255BS;Diodes;Zener 10V-50V; 28.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5255BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 25.6

.MODEL DF D ( IS=2.94p RS=27.5 N=1.10

+ CJO=41.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.89e-016 RS=26.7 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5255BT;DI_MMBZ5255BT;Diodes;Zener 10V-50V; 28.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5255BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 25.6

.MODEL DF D ( IS=2.21p RS=26.7 N=1.10

+ CJO=26.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.41e-016 RS=26.7 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5255BTS;DI_MMBZ5255BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 28.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5255BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 25.6

.MODEL DF D ( IS=2.94p RS=27.5 N=1.10

+ CJO=41.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.89e-016 RS=26.7 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5255BW;DI_MMBZ5255BW;Diodes;Zener 10V-50V; 28.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5255BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 25.6

.MODEL DF D ( IS=2.94p RS=27.5 N=1.10

+ CJO=26.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.89e-016 RS=26.7 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5256B;DI_MMBZ5256B;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5256B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 26.7

.MODEL DF D ( IS=4.81p RS=28.9 N=1.10

+ CJO=26.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.61e-016 RS=45.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5256BS;DI_MMBZ5256BS;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5256BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 27.6

.MODEL DF D ( IS=2.75p RS=27.3 N=1.10

+ CJO=40.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49e-016 RS=30.5 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5256BT;DI_MMBZ5256BT;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5256BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 27.5

.MODEL DF D ( IS=2.06p RS=26.5 N=1.10

+ CJO=26.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.12e-016 RS=30.5 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5256BTS;DI_MMBZ5256BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5256BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 27.6

.MODEL DF D ( IS=2.75p RS=27.3 N=1.10

+ CJO=40.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49e-016 RS=30.5 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5256BW;DI_MMBZ5256BW;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5256BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 27.6

.MODEL DF D ( IS=2.75p RS=27.3 N=1.10

+ CJO=26.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49e-016 RS=30.5 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5257B;DI_MMBZ5257B;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5257B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 29.5

.MODEL DF D ( IS=4.37p RS=28.6 N=1.10

+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.74e-016 RS=54.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5257BS;DI_MMBZ5257BS;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5257BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.6

.MODEL DF D ( IS=2.50p RS=27.0 N=1.10

+ CJO=39.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.99e-016 RS=37.6 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5257BT;DI_MMBZ5257BT;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5257BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.5

.MODEL DF D ( IS=1.87p RS=26.2 N=1.10

+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.75e-016 RS=37.6 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5257BTS;DI_MMBZ5257BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5257BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.6

.MODEL DF D ( IS=2.50p RS=27.0 N=1.10

+ CJO=39.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.99e-016 RS=37.6 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5257BW;DI_MMBZ5257BW;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5257BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.6

.MODEL DF D ( IS=2.50p RS=27.0 N=1.10

+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.99e-016 RS=37.6 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5258B;DI_MMBZ5258B;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5258B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 32.3

.MODEL DF D ( IS=4.01p RS=28.4 N=1.10

+ CJO=24.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.01e-016 RS=66.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5258BS;DI_MMBZ5258BS;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5258BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 33.5

.MODEL DF D ( IS=2.29p RS=26.8 N=1.10

+ CJO=38.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58e-016 RS=47.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5258BT;DI_MMBZ5258BT;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5258BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 33.5

.MODEL DF D ( IS=1.72p RS=25.9 N=1.10

+ CJO=24.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.43e-016 RS=47.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5258BTS;DI_MMBZ5258BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5258BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 33.5

.MODEL DF D ( IS=2.29p RS=26.8 N=1.10

+ CJO=38.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58e-016 RS=47.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5258BW;DI_MMBZ5258BW;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5258BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 33.5

.MODEL DF D ( IS=2.29p RS=26.8 N=1.10

+ CJO=24.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.58e-016 RS=47.1 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5259B;DI_MMBZ5259B;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.350W   Diodes Inc. 

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5259B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 35.1

.MODEL DF D ( IS=3.70p RS=28.1 N=1.10

+ CJO=23.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.39e-016 RS=76.1 N=3.00 )

.ENDS

*SRC=MMBZ5259BS;DI_MMBZ5259BS;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are two elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5259BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.5

.MODEL DF D ( IS=2.11p RS=26.5 N=1.10

+ CJO=37.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.23e-016 RS=55.7 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5259BT;DI_MMBZ5259BT;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.150W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5259BT  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.5

.MODEL DF D ( IS=1.58p RS=25.7 N=1.10

+ CJO=23.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.17e-016 RS=55.7 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5259BTS;DI_MMBZ5259BTS;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.200W   Diodes Inc. This model covers only one element.  There are three elements per pkg.

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5259BTS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.5

.MODEL DF D ( IS=2.11p RS=26.5 N=1.10

+ CJO=37.0p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.23e-016 RS=55.7 N=3.00 )

*SRC=MMBZ5259BW;DI_MMBZ5259BW;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.200W   Diodes Inc. -

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMBZ5259BW  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.5

.MODEL DF D ( IS=2.11p RS=26.5 N=1.10

+ CJO=23.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.23e-016 RS=55.7 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5221B;DI_MMSZ5221B;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5221B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=85.8p RS=37.1 N=1.10

+ CJO=794p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=17.2f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5221BS;DI_MMSZ5221BS;Diodes;Zener <=10V; 2.40V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5221BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0

.MODEL DF D ( IS=85.8p RS=37.1 N=1.10

+ CJO=794p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=17.2f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5223B;DI_MMSZ5223B;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5223B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.75m

.MODEL DF D ( IS=76.3p RS=36.7 N=1.10

+ CJO=463p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=15.3f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5223BS;DI_MMSZ5223BS;Diodes;Zener <=10V; 2.70V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5223BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.75m

.MODEL DF D ( IS=76.3p RS=36.7 N=1.10

+ CJO=463p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=15.3f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5225B;DI_MMSZ5225B;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5225B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.302

.MODEL DF D ( IS=68.7p RS=36.4 N=1.10

+ CJO=397p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=13.7f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5225BS;DI_MMSZ5225BS;Diodes;Zener <=10V; 3.00V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5225BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.302

.MODEL DF D ( IS=68.7p RS=36.4 N=1.10

+ CJO=397p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=13.7f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5226B;DI_MMSZ5226B;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5226B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.634

.MODEL DF D ( IS=62.4p RS=36.2 N=1.10

+ CJO=251p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=12.5f RS=24.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5226BS;DI_MMSZ5226BS;Diodes;Zener <=10V; 3.30V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5226BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 0.634

.MODEL DF D ( IS=62.4p RS=36.2 N=1.10

+ CJO=251p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=12.5f RS=24.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5227B;DI_MMSZ5227B;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5227B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.01

.MODEL DF D ( IS=57.2p RS=35.9 N=1.10

+ CJO=238p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=11.4f RS=20.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5227BS;DI_MMSZ5227BS;Diodes;Zener <=10V; 3.60V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5227BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.01

.MODEL DF D ( IS=57.2p RS=35.9 N=1.10

+ CJO=238p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=11.4f RS=20.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5228B;DI_MMSZ5228B;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5228B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.32

.MODEL DF D ( IS=52.8p RS=35.7 N=1.10

+ CJO=159p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=10.6f RS=19.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5228BS;DI_MMSZ5228BS;Diodes;Zener <=10V; 3.90V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5228BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.32

.MODEL DF D ( IS=52.8p RS=35.7 N=1.10

+ CJO=159p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=10.6f RS=19.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5229B;DI_MMSZ5229B;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5229B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.73

.MODEL DF D ( IS=47.9p RS=35.4 N=1.10

+ CJO=145p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.58f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5229BS;DI_MMSZ5229BS;Diodes;Zener <=10V; 4.30V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5229BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 1.73

.MODEL DF D ( IS=47.9p RS=35.4 N=1.10

+ CJO=145p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=9.58f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5230B;DI_MMSZ5230B;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5230B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.19

.MODEL DF D ( IS=43.8p RS=35.2 N=1.10

+ CJO=139p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.77f RS=15.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5230BS;DI_MMSZ5230BS;Diodes;Zener <=10V; 4.70V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5230BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.19

.MODEL DF D ( IS=43.8p RS=35.2 N=1.10

+ CJO=139p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.77f RS=15.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5231B;DI_MMSZ5231B;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5231B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.62

.MODEL DF D ( IS=40.4p RS=34.9 N=1.10

+ CJO=132p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.08f RS=13.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5231BS;DI_MMSZ5231BS;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5231BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 2.62

.MODEL DF D ( IS=40.4p RS=34.9 N=1.10

+ CJO=132p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.08f RS=13.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5232B;DI_MMSZ5232B;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5232B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.23

.MODEL DF D ( IS=36.8p RS=34.7 N=1.10

+ CJO=106p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.36f RS=7.11 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5232BS;DI_MMSZ5232BS;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5232BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.23

.MODEL DF D ( IS=36.8p RS=34.7 N=1.10

+ CJO=106p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=7.36f RS=7.11 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5233B;DI_MMSZ5233B;Diodes;Zener <=10V; 6.00V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5233B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.71

.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=34.5 N=1.10

+ CJO=83.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=3.11 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5233BS;DI_MMSZ5233BS;Diodes;Zener <=10V; 6.00V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5233BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.71

.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=34.5 N=1.10

+ CJO=83.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=3.11 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5234B;DI_MMSZ5234B;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5234B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.91

.MODEL DF D ( IS=33.2p RS=34.4 N=1.10

+ CJO=79.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.65f RS=3.11 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5234BS;DI_MMSZ5234BS;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5234BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.91

.MODEL DF D ( IS=33.2p RS=34.4 N=1.10

+ CJO=79.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.65f RS=3.11 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5235B;DI_MMSZ5235B;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5235B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 4.56

.MODEL DF D ( IS=30.3p RS=34.1 N=1.10

+ CJO=71.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.06f RS=1.15 N=2.97 )

*SRC=MMSZ5235BS;DI_MMSZ5235BS;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5235BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 4.56

.MODEL DF D ( IS=30.3p RS=34.1 N=1.10

+ CJO=71.4p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=6.06f RS=1.15 N=2.97 )

*SRC=MMSZ5236B;DI_MMSZ5236B;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5236B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.21

.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=33.8 N=1.10

+ CJO=58.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=2.12 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5236BS;DI_MMSZ5236BS;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5236BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.21

.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=33.8 N=1.10

+ CJO=58.2p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=2.12 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5237B;DI_MMSZ5237B;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5237B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.86

.MODEL DF D ( IS=25.1p RS=33.6 N=1.10

+ CJO=52.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.02f RS=4.11 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5237BS;DI_MMSZ5237BS;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5237BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.86

.MODEL DF D ( IS=25.1p RS=33.6 N=1.10

+ CJO=52.9p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=5.02f RS=4.11 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5238B;DI_MMSZ5238B;Diodes;Zener <=10V; 8.70V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5238B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.36

.MODEL DF D ( IS=23.7p RS=33.4 N=1.10

+ CJO=51.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.74f RS=4.11 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5238BS;DI_MMSZ5238BS;Diodes;Zener <=10V; 8.70V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5238BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.36

.MODEL DF D ( IS=23.7p RS=33.4 N=1.10

+ CJO=51.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.74f RS=4.11 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5239B;DI_MMSZ5239B;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5239B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.72

.MODEL DF D ( IS=22.6p RS=33.3 N=1.10

+ CJO=50.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.53f RS=6.11 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5239BS;DI_MMSZ5239BS;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5239BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 6.72

.MODEL DF D ( IS=22.6p RS=33.3 N=1.10

+ CJO=50.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.53f RS=6.11 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5240B;DI_MMSZ5240B;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5240B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.47

.MODEL DF D ( IS=20.6p RS=33.0 N=1.10

+ CJO=46.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.12f RS=13.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5240BS;DI_MMSZ5240BS;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5240BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 7.47

.MODEL DF D ( IS=20.6p RS=33.0 N=1.10

+ CJO=46.3p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=4.12f RS=13.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5241B;DI_MMSZ5241B;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5241B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.36

.MODEL DF D ( IS=18.7p RS=32.7 N=1.10

+ CJO=32.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.75f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5241BS;DI_MMSZ5241BS;Diodes;Zener 10V-50V; 11.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5241BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 8.36

.MODEL DF D ( IS=18.7p RS=32.7 N=1.10

+ CJO=32.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.75f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5242B;DI_MMSZ5242B;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5242B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.19

.MODEL DF D ( IS=17.2p RS=32.5 N=1.10

+ CJO=31.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.43f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5242BS;DI_MMSZ5242BS;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5242BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.19

.MODEL DF D ( IS=17.2p RS=32.5 N=1.10

+ CJO=31.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.43f RS=26.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5243B;DI_MMSZ5243B;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5243B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.7

.MODEL DF D ( IS=15.8p RS=32.3 N=1.10

+ CJO=30.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.17f RS=4.82 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5243BS;DI_MMSZ5243BS;Diodes;Zener 10V-50V; 13.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5243BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 10.7

.MODEL DF D ( IS=15.8p RS=32.3 N=1.10

+ CJO=30.2p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=3.17f RS=4.82 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5245B;DI_MMSZ5245B;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5245B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.7

.MODEL DF D ( IS=13.7p RS=31.9 N=1.10

+ CJO=28.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.75f RS=6.86 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5245BS;DI_MMSZ5245BS;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5245BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.7

.MODEL DF D ( IS=13.7p RS=31.9 N=1.10

+ CJO=28.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.75f RS=6.86 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5246B;DI_MMSZ5246B;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5246B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.7

.MODEL DF D ( IS=12.9p RS=31.7 N=1.10

+ CJO=27.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.58f RS=7.04 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5246BS;DI_MMSZ5246BS;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5246BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 13.7

.MODEL DF D ( IS=12.9p RS=31.7 N=1.10

+ CJO=27.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.58f RS=7.04 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5248B;DI_MMSZ5248B;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5248B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.7

.MODEL DF D ( IS=11.4p RS=31.3 N=1.10

+ CJO=25.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.29f RS=9.90 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5248BS;DI_MMSZ5248BS;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5248BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 15.7

.MODEL DF D ( IS=11.4p RS=31.3 N=1.10

+ CJO=25.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.29f RS=9.90 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5250B;DI_MMSZ5250B;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5250B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.7

.MODEL DF D ( IS=10.3p RS=31.0 N=1.10

+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.06f RS=8.47 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5250BS;DI_MMSZ5250BS;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5250BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.7

.MODEL DF D ( IS=10.3p RS=31.0 N=1.10

+ CJO=25.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.06f RS=8.47 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5251B;DI_MMSZ5251B;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5251B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.7

.MODEL DF D ( IS=9.36p RS=30.8 N=1.10

+ CJO=18.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.87f RS=15.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5251BS;DI_MMSZ5251BS;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5251BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 19.7

.MODEL DF D ( IS=9.36p RS=30.8 N=1.10

+ CJO=18.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.87f RS=15.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5252B;DI_MMSZ5252B;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5252B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.7

.MODEL DF D ( IS=8.58p RS=30.5 N=1.10

+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.72f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5252BS;DI_MMSZ5252BS;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5252BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 21.7

.MODEL DF D ( IS=8.58p RS=30.5 N=1.10

+ CJO=17.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.72f RS=18.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5254B;DI_MMSZ5254B;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5254B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.6

.MODEL DF D ( IS=7.63p RS=30.2 N=1.10

+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.53f RS=25.5 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5254BS;DI_MMSZ5254BS;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5254BS 1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 24.6

.MODEL DF D ( IS=7.63p RS=30.2 N=1.10

+ CJO=16.3p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.53f RS=25.5 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5255B;DI_MMSZ5255B;Diodes;Zener 10V-50V; 28.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5255B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 25.6

.MODEL DF D ( IS=7.36p RS=30.1 N=1.10

+ CJO=15.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.47f RS=26.7 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5255BS;DI_MMSZ5255BS;Diodes;Zener 10V-50V; 28.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5255BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 25.6

.MODEL DF D ( IS=7.36p RS=30.1 N=1.10

+ CJO=15.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.47f RS=26.7 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5256B;DI_MMSZ5256B;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5256B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 27.6

.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10

+ CJO=14.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=30.5 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5256BS;DI_MMSZ5256BS;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5256BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 27.6

.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10

+ CJO=14.5p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=30.5 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5257B;DI_MMSZ5257B;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5257B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.6

.MODEL DF D ( IS=6.24p RS=29.6 N=1.10

+ CJO=14.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.25f RS=37.6 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5257BS;DI_MMSZ5257BS;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5257BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 30.6

.MODEL DF D ( IS=6.24p RS=29.6 N=1.10

+ CJO=14.1p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.25f RS=37.6 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5258B;DI_MMSZ5258B;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5258B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 33.6

.MODEL DF D ( IS=5.72p RS=3.55k N=1.10

+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.14f RS=47.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5258BS;DI_MMSZ5258BS;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5258BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 33.6

.MODEL DF D ( IS=5.72p RS=29.4 N=1.10

+ CJO=13.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.14f RS=47.1 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5259B;DI_MMSZ5259B;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5259B  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.6

.MODEL DF D ( IS=5.28p RS=29.1 N=1.10

+ CJO=13.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.06f RS=55.7 N=3.00 )

*SRC=MMSZ5259BS;DI_MMSZ5259BS;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  0.500W   Diodes Inc. 500 mW Zener

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_MMSZ5259BS  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 36.6

.MODEL DF D ( IS=5.28p RS=29.1 N=1.10

+ CJO=13.7p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.06f RS=55.7 N=3.00 )

*SRC=QZX363C12;DI_QZX363C12;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  0.200W   Diodes Inc. Zener Diode Array, quad, one node of four

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_QZX363C12  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 9.71

.MODEL DF D ( IS=6.87p RS=29.9 N=1.10

+ CJO=26.4p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.37f RS=9.46 N=3.00 )

*SRC=QZX363C15;DI_QZX363C15;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  0.200W   Diodes Inc. Zener Diode Array, quad, one node of four

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_QZX363C15  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 12.7

.MODEL DF D ( IS=5.49p RS=29.3 N=1.10

+ CJO=25.8p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=1.10f RS=14.5 N=3.00 )

*SRC=QZX363C20;DI_QZX363C20;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  0.200W   Diodes Inc. Zener Diode Array, quad, one node of four

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_QZX363C20  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 17.5

.MODEL DF D ( IS=4.12p RS=28.4 N=1.10

+ CJO=22.6p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=8.24e-016 RS=39.5 N=3.00 )

*SRC=QZX363C5V6;DI_QZX363C5V6;Diodes;Zener <=10V; 5.60V  0.200W   Diodes Inc. Zener Diode Array, quad, one node of four

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_QZX363C5V6  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 3.29

.MODEL DF D ( IS=14.7p RS=32.1 N=1.10

+ CJO=92.6p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.94f RS=24.5 N=3.00 )

*SRC=QZX363C6V8;DI_QZX363C6V8;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  0.200W   Diodes Inc. Zener Diode Array, quad, one node of four

*SYM=HZEN

.SUBCKT DI_QZX363C6V8  1 2

*        Terminals    A   K

D1 1 2 DF

DZ 3 1 DR

VZ 2 3 5.15

.MODEL DF D ( IS=12.1p RS=31.5 N=1.10

+ CJO=66.1p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )

.MODEL DR D ( IS=2.42f RS=3.45 N=2.23 )

*SRC=SMAZ10;DI_SMAZ10;Diodes;Zener <=10V; 10.0V  1.00W   Diodes Inc. Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ10  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 9.20
.MODEL DF D ( IS=41.2p RS=0.823 N=1.10
+ CJO=661p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=8.24f RS=0.161 N=1.04 )
.ENDS

*SRC=SMAZ12;DI_SMAZ12;Diodes;Zener 10V-50V; 12.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ12  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 10.8
.MODEL DF D ( IS=34.3p RS=0.797 N=1.10
+ CJO=377p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=6.87f RS=0.230 N=1.49 )
.ENDS

*SRC=SMAZ15;DI_SMAZ15;Diodes;Zener 10V-50V; 15.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ15  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 13.8
.MODEL DF D ( IS=27.5p RS=0.765 N=1.10
+ CJO=377p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.49f RS=0.230 N=1.49 )
.ENDS

*SRC=SMAZ16;DI_SMAZ16;Diodes;Zener 10V-50V; 16.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ16  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 14.9
.MODEL DF D ( IS=25.7p RS=0.756 N=1.10
+ CJO=377p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=5.15f RS=0.460 N=1.49 )
.ENDS

*SRC=SMAZ18;DI_SMAZ18;Diodes;Zener 10V-50V; 18.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ18  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 16.6
.MODEL DF D ( IS=22.9p RS=0.739 N=1.10
+ CJO=251p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.58f RS=0.575 N=1.86 )
.ENDS

*SRC=SMAZ20;DI_SMAZ20;Diodes;Zener 10V-50V; 20.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ20  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 18.3
.MODEL DF D ( IS=20.6p RS=0.724 N=1.10
+ CJO=251p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=4.12f RS=0.690 N=2.23 )
.ENDS

*SRC=SMAZ22;DI_SMAZ22;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ22  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 20.2
.MODEL DF D ( IS=18.7p RS=0.711 N=1.10
+ CJO=251p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.75f RS=0.736 N=2.38 )
.ENDS

*SRC=SMAZ24;DI_SMAZ24;Diodes;Zener 10V-50V; 24.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ24  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 21.7
.MODEL DF D ( IS=17.2p RS=0.698 N=1.10
+ CJO=226p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.43f RS=0.920 N=2.97 )
.ENDS

*SRC=SMAZ27;DI_SMAZ27;Diodes;Zener 10V-50V; 27.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ27  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 25.0
.MODEL DF D ( IS=15.3p RS=0.681 N=1.10
+ CJO=226p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=3.05f RS=0.805 N=2.60 )
.ENDS

*SRC=SMAZ30;DI_SMAZ30;Diodes;Zener 10V-50V; 30.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ30  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 27.6
.MODEL DF D ( IS=13.7p RS=0.666 N=1.10
+ CJO=226p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.75f RS=2.39 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=SMAZ33;DI_SMAZ33;Diodes;Zener 10V-50V; 33.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ33  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 30.6
.MODEL DF D ( IS=12.5p RS=0.653 N=1.10
+ CJO=189p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.50f RS=2.89 N=3.00 )
.ENDS

*SRC=SMAZ36;DI_SMAZ36;Diodes;Zener 10V-50V; 36.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ36  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 34.4
.MODEL DF D ( IS=11.4p RS=0.640 N=1.10
+ CJO=189p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.29f RS=1.61 N=2.08 )
.ENDS

*SRC=SMAZ39;DI_SMAZ39;Diodes;Zener 10V-50V; 39.0V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ39  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 37.2
.MODEL DF D ( IS=10.6p RS=0.629 N=1.10
+ CJO=189p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=2.11f RS=1.84 N=2.38 )
.ENDS

*SRC=SMAZ5V1;DI_SMAZ5V1;Diodes;Zener <=10V; 5.10V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ5V1  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 4.41
.MODEL DF D ( IS=80.8p RS=0.919 N=1.10
+ CJO=1.06n VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=16.2f RS=69.0m N=0.892 )
.ENDS

*SRC=SMAZ6V2;DI_SMAZ6V2;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ6V2  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.28
.MODEL DF D ( IS=66.5p RS=0.891 N=1.10
+ CJO=1.06n VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=13.3f RS=92.0m N=1.19 )
.ENDS

*SRC=SMAZ6V2;DI_SMAZ6V2;Diodes;Zener <=10V; 6.20V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ6V2  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.28
.MODEL DF D ( IS=66.5p RS=0.891 N=1.10
+ CJO=1.06n VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=13.3f RS=92.0m N=1.19 )
.ENDS

*SRC=SMAZ6V8;DI_SMAZ6V8;Diodes;Zener <=10V; 6.80V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ6V8  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 5.87
.MODEL DF D ( IS=60.6p RS=0.878 N=1.10
+ CJO=926p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=12.1f RS=92.0m N=1.19 )
.ENDS

*SRC=SMAZ7V5;DI_SMAZ7V5;Diodes;Zener <=10V; 7.50V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ7V5  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 6.55
.MODEL DF D ( IS=54.9p RS=0.864 N=1.10
+ CJO=926p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=11.0f RS=94.3m N=1.22 )
.ENDS

*SRC=SMAZ8V2;DI_SMAZ8V2;Diodes;Zener <=10V; 8.20V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ8V2  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 7.04
.MODEL DF D ( IS=50.2p RS=0.851 N=1.10
+ CJO=794p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=10.0f RS=0.115 N=1.49 )
.ENDS

*SRC=SMAZ9V1;DI_SMAZ9V1;Diodes;Zener <=10V; 9.10V  1.00W   Diodes Inc.
Zener
*SYM=HZEN
.SUBCKT DI_SMAZ9V1  1 2
*        Terminals    A   K
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 8.30
.MODEL DF D ( IS=45.3p RS=0.836 N=1.10
+ CJO=661p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n )
.MODEL DR D ( IS=9.05f RS=0.161 N=1.04 )
.ENDS

