Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 64 32 -64 32
LINE Normal 64 496 64 224
LINE Normal -64 496 64 496
LINE Normal -64 224 -64 496
LINE Normal 64 352 96 352
LINE Normal -64 64 -96 64
LINE Normal -64 96 -96 96
LINE Normal -64 128 -96 128
LINE Normal -31 80 -46 80
LINE Normal -31 117 -31 80
LINE Normal -23 126 -31 117
LINE Normal -31 134 -23 126
LINE Normal -31 175 -31 134
LINE Normal -46 175 -31 175
LINE Normal -64 160 -96 160
LINE Normal -64 256 -96 256
LINE Normal -64 352 -96 352
LINE Normal 64 384 96 384
LINE Normal -64 384 -96 384
LINE Normal -64 416 -96 416
LINE Normal -64 448 -96 448
LINE Normal -64 480 -96 480
LINE Normal -64 320 -96 320
LINE Normal -64 288 -96 288
LINE Normal -80 56 -80 64
LINE Normal -64 64 -80 56
LINE Normal 80 384 64 376
LINE Normal -40 192 -64 192
LINE Normal -40 224 -40 192
LINE Normal 40 192 64 192
LINE Normal 40 224 40 192
LINE Normal 64 224 -64 224
LINE Normal 64 192 64 32
LINE Normal -64 192 -64 32
LINE Normal 46 361 36 345
LINE Normal 56 345 46 361
LINE Normal 36 345 56 345
LINE Normal 46 391 36 375
LINE Normal 56 375 46 391
LINE Normal 36 375 56 375
LINE Normal -4 279 -4 258
LINE Normal 16 270 -4 279
LINE Normal -3 258 16 270
TEXT -54 96 Left 0 0
TEXT -20 240 Left 0 MUX
TEXT -55 160 Left 0 2
TEXT -15 126 Left 0 G
TEXT -55 256 Left 0 0
TEXT -54 352 Left 0 3
TEXT -56 64 Left 0 EN
TEXT 10 111 Left 0 0
TEXT 10 137 Left 0 _7
TEXT -54 384 Left 0 4
TEXT -54 416 Left 0 5
TEXT -54 448 Left 0 6
TEXT -54 480 Left 0 7
TEXT -54 320 Left 0 2
TEXT -54 288 Left 0 1
TEXT -54 128 Left 0 1
WINDOW 0 -16 16 Left 0
WINDOW 3 -48 512 Left 0
SYMATTR Value 74HCT251
SYMATTR Description 8-input multiplexer; 3-state
SYMATTR SpiceLine VCC=5  SPEED=1.0  TRIPDT=1e-9
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel VCC 0
PIN -96 64 NONE 2
PINATTR PinName OE
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -96 96 NONE 2
PINATTR PinName S0
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -96 128 NONE 2
PINATTR PinName S1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -96 160 NONE 2
PINATTR PinName S2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -96 256 NONE 2
PINATTR PinName I0
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -96 288 NONE 2
PINATTR PinName I1
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -96 320 NONE 2
PINATTR PinName I2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -96 352 NONE 2
PINATTR PinName I3
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -96 384 NONE 2
PINATTR PinName I4
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -96 416 NONE 2
PINATTR PinName I5
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -96 448 NONE 2
PINATTR PinName I6
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -96 480 NONE 2
PINATTR PinName I7
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 96 352 NONE 36
PINATTR PinName Y
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 96 384 NONE 36
PINATTR PinName YN
PINATTR SpiceOrder 14
