*
.SUBCKT 1PS76SB70 1 2 
* The Resistor R1 does not reflect a
* physical device.  Instead it improves
* modeling in the reverse mode of
* operation.
R1 1 2 1.409E+09 
D1 1 2 1PS76SB70  
.MODEL 1PS76SB70 D( 
+ IS = 3.22E-09 
+ N = 1.018 
+ BV = 77
+ IBV = 1.67E-07 
+ RS = 20.89 
+ CJO = 1.655E-12 
+ VJ = 0.349
+ M = 0.3583
+ FC = 0.5 
+ TT = 0 
+ EG = 0.69 
+ XTI = 2) 
.ENDS
*
