Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -64 32 -64 448
LINE Normal 64 32 -64 32
LINE Normal 64 448 64 32
LINE Normal -64 448 64 448
LINE Normal -64 272 -112 272
LINE Normal -64 304 -112 304
LINE Normal -64 144 -112 144
LINE Normal -64 112 -112 112
LINE Normal -64 176 -112 176
LINE Normal 64 400 112 400
LINE Normal -84 80 -112 80
LINE Normal -64 336 -112 336
LINE Normal -64 368 -112 368
LINE Normal -64 400 -112 400
LINE Normal -64 432 -112 432
LINE Normal 64 368 112 368
LINE Normal 64 336 112 336
LINE Normal 64 304 112 304
CIRCLE Normal -84 89 -64 70
TEXT -55 144 Left 0 S1
TEXT -56 80 Left 0 MR
TEXT -55 176 Left 0 CP
TEXT -55 272 Left 0 Dsr
TEXT -55 304 Left 0 D0
TEXT -55 336 Left 0 D1
TEXT -55 112 Left 0 S0
TEXT -56 368 Left 0 D2
TEXT -56 400 Left 0 D3
TEXT -56 432 Left 0 Dsl
TEXT 55 304 Right 0 Q0
TEXT 55 368 Right 0 Q2
TEXT 56 400 Right 0 Q3
TEXT 56 336 Right 0 Q1
WINDOW 0 -16 16 Left 0
WINDOW 3 -56 497 Left 0
SYMATTR Value 74HC194
SYMATTR Description 4-bit bidirectional universal shift register
SYMATTR SpiceLine VCC=5  SPEED=1.0  TRIPDT=1e-9
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel VCC 0
PIN -112 80 NONE 2
PINATTR PinName MR
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -112 112 NONE 2
PINATTR PinName S0
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -112 144 NONE 2
PINATTR PinName S1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -112 176 NONE 2
PINATTR PinName CP
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -112 272 NONE 2
PINATTR PinName DSR
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -112 304 NONE 2
PINATTR PinName D0
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -112 336 NONE 2
PINATTR PinName D1
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -112 368 NONE 2
PINATTR PinName D2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -112 400 NONE 2
PINATTR PinName D3
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -112 432 NONE 2
PINATTR PinName DSL
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 112 304 NONE 36
PINATTR PinName Q0
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 112 336 NONE 36
PINATTR PinName Q1
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 112 368 NONE 36
PINATTR PinName Q2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 112 400 NONE 36
PINATTR PinName Q3
PINATTR SpiceOrder 14
