Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 64 384 96 384
LINE Normal -80 55 -80 64
LINE Normal -64 64 -80 55
LINE Normal -64 160 -64 416
LINE Normal -40 128 -40 160
LINE Normal -64 128 -40 128
LINE Normal -64 32 -64 128
LINE Normal 64 32 -64 32
LINE Normal 64 128 64 32
LINE Normal 40 128 64 128
LINE Normal 40 160 40 128
LINE Normal 64 416 64 160
LINE Normal -64 416 64 416
LINE Normal -64 64 -96 64
LINE Normal -64 176 -96 176
LINE Normal -64 208 -96 208
LINE Normal -64 240 -96 240
LINE Normal -64 272 -96 272
LINE Normal -64 304 -96 304
LINE Normal -64 336 -96 336
LINE Normal -64 400 -96 400
LINE Normal -64 96 -96 96
LINE Normal 64 224 -64 224
LINE Normal 64 289 -64 289
LINE Normal 64 352 -64 352
LINE Normal 64 256 96 256
LINE Normal 64 320 96 320
LINE Normal 64 192 96 192
LINE Normal -64 368 -96 368
LINE Normal 64 160 -64 160
LINE Normal 17 200 -2 211
LINE Normal -2 189 17 200
LINE Normal -2 211 -2 189
LINE Normal 47 201 38 185
LINE Normal 56 185 47 201
LINE Normal 38 185 56 185
LINE Normal 47 266 38 250
LINE Normal 56 250 47 266
LINE Normal 38 250 56 250
LINE Normal 46 329 37 313
LINE Normal 55 313 46 329
LINE Normal 37 313 55 313
LINE Normal 47 393 38 377
LINE Normal 56 377 47 393
LINE Normal 38 377 56 377
TEXT -54 96 Left 0 G1
TEXT -55 208 Left 0 1
TEXT -54 181 Left 0 _1
TEXT -54 64 Left 0 EN
TEXT -20 176 Left 0 MUX
WINDOW 0 -16 16 Left 0
WINDOW 3 -48 432 Left 0
SYMATTR Value 74HCT257
SYMATTR Description Quad 2-input multiplexer; 3-state
SYMATTR SpiceLine VCC=5  SPEED=1.0  TRIPDT=1e-9
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel VCC 0
PIN -96 64 NONE 2
PINATTR PinName EN
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -96 96 NONE 2
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -96 176 NONE 2
PINATTR PinName 1I0
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -96 208 NONE 2
PINATTR PinName 1I1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -96 240 NONE 2
PINATTR PinName 2I0
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -96 272 NONE 2
PINATTR PinName 2I1
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -96 304 NONE 2
PINATTR PinName 3I0
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -96 336 NONE 2
PINATTR PinName 3I1
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -96 368 NONE 2
PINATTR PinName 4I0
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -96 400 NONE 2
PINATTR PinName 4I1
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 96 192 NONE 36
PINATTR PinName 1Y
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 96 256 NONE 36
PINATTR PinName 2Y
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 96 320 NONE 36
PINATTR PinName 3Y
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 96 384 NONE 36
PINATTR PinName 4Y
PINATTR SpiceOrder 14
