*
.SUBCKT 1PS70SB46 1 2 3
* The Resistors do not reflect
* physical devices.  Instead they 
* improve modeling in the reverse
* mode of operation.
R1 3 1 6.659E+08 
D1 3 1 1PS70SB46
R2 3 2 6.659E+08
D2 3 2 1PS70SB46
*
.MODEL 1PS70SB46 D( 
+ IS = 1.419E-08 
+ N = 1.025 
+ BV = 44 
+ IBV = 1.255E-07 
+ RS = 4.942 
+ CJO = 4.046E-12 
+ VJ = 0.323 
+ M = 0.4154 
+ FC = 0.5 
+ TT = 0 
+ EG = 0.69 
+ XTI = 2) 
.ENDS
*
