*
.SUBCKT 1PS79SB62 1 2
*
* The resistor R1 does not reflect 
* a physical device. Instead it
* improves modelling in the reverse
* mode of operation.
*
R1 1 2 5.729E+08
D1 1 2 1PS79SB62
*
.MODEL 1PS79SB62 D
+ IS = 4E-10
+ N = 0.9529
+ BV = 43
+ IBV = 0.0001
+ RS = 131.3
+ CJO = 4.077E-13
+ VJ = 0.1032
+ M = 0.09482
+ FC = 0.5
+ TT = 0
+ EG = 0.69
+ XTI = 2
.ENDS
*



